<map id="busctrl_hw_t" name="busctrl_hw_t">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="25,95,129,121"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$structbus__ctrl__perf__hw__t.html" title=" " alt="" coords="5,5,149,32"/>
</map>
