包装盒纸和纸板物理机械性能 - 专业设计制作会员卡,PVC卡片,智能IC卡,设计制作智能卡等.销售会员消费积分,会员卡制作定制热线：13436596536

网站首页收藏 留言
13436596536
24小时热线：13436596536

能卡,IC卡,会员卡,PVC卡,卡片制作,会员卡管理软件,会员卡系统,会员卡设计

快速导航
Quick

- 企业新闻
- 社会新闻
- 制作工艺
- 常见问题
- 成功案例

联系我们

- 联系人：霍文霞
- 手 机：13436596536
- 电 话：010-58490925
- 传 真：010-63834645
- Q Q：

最新新闻

- 防伪标签成功案例展示成功…
- 防伪标签成功案例展示成功…
- 环保型BOPS 食品包装盒将…
- 打造绿色包装产业 走可持…
- 时代发展需将包装印刷嵌入…
- 白酒包装的理性回归
- 中秋月饼包装盒大量上市

新闻详细信息
当前位置：首页 - 新闻动态 - 制作工艺

### 包装盒纸和纸板物理机械性能

发布时间：2011.09.11 新闻来源：诚瑞成（北京）科技发展有限公司 浏览次数：

主要是指包装盒纸与纸板的物理机械强度，分静态强度和动态强度两类。
静态强度是在缓慢条件下测定的强度，如抗张强度、耐破度、耐折度和撕裂度等。
动态强度是反映纸与纸板受力后瞬时扩散而破裂的动态状况的强度，如包装盒纸袋纸的透气度、伸长率、破裂功等；
抗张强度：表示纸在垂直引力的牵伸下不致发生破裂时的最大荷重。
耐破度：表示纸张受垂直压力而不致破裂时所能受的最大压力
撕裂度：表示纸与纸张抵抗被撕时的强度，其大小以被撕裂时所需力来表示
耐折度：表示纸与纸板耐折的能力，以往复揉折至断裂时所需次数来表示，纸的耐折度一般是纵向大于横向。
透气度：表示包装盒纸中空隙存在的程度，它是测定纸和纸板防潮性能的重要指标。
［吸收性能］
吸收性能包括施胶度（即增液性能）、吸水性能、吸墨性能、吸油性能等。大多数纸张均经过施胶处理，取得一定的增液性能。要求具有吸液性能或吸油性能的纸张（如滤纸、羊皮纸原纸、浸渍加工原纸等），一般没施胶。吸收性能可通过化学方法或物理方法进行测定。.
［适印性能］
包装盒纸制包装大多需要印刷装潢和标志，无论采用哪一种印刷方式，都要求纸与纸张具有良好的吸墨性、印刷平滑度、表面均一性、可压缩性、不透明度、尺寸稳定性、表面强度及抗水性等。
［表面性能］
表面性能包括平滑度、抗磨性能、掉毛性能、粘合性能、瓦楞性能、粗糙度等，这些性能对纸制包装的实施有着很重要的影响，它们都须用专用仪器进行测定。
［化学性能］
化学性能主要指纸和纸张的化学组成、水分与灰分的含量，各种化学添加物的含量，酸价、粘度和pH值等
防锈纸必须不含游离酸、氯或碱性物质；
电气用纸、树脂浸渍纸、食品包装纸等必须不含有毒物质，pH值适当，酸值和填料含量适宜。
［光学与电学性能］
纸的光学性能包括白度（洁白程度），不透明度、光泽度和颜色等。
纸的光泽性能取决于投射到纸面的光线的相对数量以及投射光波被纸反射、透射和吸收等情 况。
电气用纸和或纸板，必须具有符合使用要求的电气性能。它在很大程度上取决于包装盒纸张的物理性质，这种性能主要体现在电气绝缘性或纸板必须具备较大的介电常数，较高的介电强度、较低的介质损失和较高的使用寿命与耐热性等。

【字体：大 中 小】 【 打印本页 】 【 关闭窗口 】