LG Chem Europe GmbH 	 	 	 	 	 	 	August 2016 
Lyoner Straße 15 
60528 Frankfurt 
 
Zusatzblatt für die neue RESU 3.3/6.5/10: Wie stelle ich die Dreh- und Dippschalter an der RESU ein, um Kommunikation zum Batteriewechselrichter aufzunehmen? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Die Parameter der LG Chem Batterie und des Batterie-Wechselrichters sind so aufeinander abgestimmt worden, dass Sie die Kommunikationseinstellungen direkt an der Batterie vornehmen können und dabei ein normales Patchkabel verwenden können, ohne einen extra beiliegenden Kabeladapter anschließen zu müssen. 
Die Einstellungen für die Geräte SMA Sunny Island 3.0M/4.4M/6.0H und SolaX X-Hybrid SU3000E & SU5000E sehen wie folgt aus: 
 
Drehschalter und DIP-Schalter einstellen 
 
Die Schalterabdeckung nach oben ziehen und entfernen. Es gibt drei DIP-Schalter und drei Drehschalter. 

Schalter-Nummer 
Typ 
Bezeichnung 
Standard 
1 
DIP 
SW select 
00002 
2 
DIP 
Cell select 
002 
3 
Dreh 
CAN_H 
4 
4 
Dreh 
CAN_L 
5 
5 
Dreh 
GND 
2 
6 
DIP 
Term Res 
112 

1. Die Kommunikationsschnittstelle einstellen 
 
Mit den SW select Dip-Schaltern die Kommunikationsschnittstelle so ein- stellen, dass sie den Anforderungen des Wechselrichters entspricht. Dieser Schalter ist anfangs eingestellt auf 00002. 
Andere Einstellungen als die, welche in der folgenden Tabelle gezeigt werden, sind unzulässig.  
Typ 
Wert 
Einstellung 
 	 
LGC Solo 
00012 
  
LGC Multi 
00102 
  
LGC Smart 
00112 

 
2. Einstellung für Akkuzellen-Typ 
 
3. Einstellungen bei CAN-Bus-Stiften 
 
Mit dem CAN_H Drehschalter festlegen, welcher Stift vom Wechselrichter für das Signal CAN hoher Pegel benutzt wird. Dieser Schalter ist anfangs eingestellt auf 4. 
Mit dem CAN_L Drehschalter festlegen, welcher Stift vom Wechselrichter für das Signal CAN niedriger Pegel benutzt wird. Dieser Schalter ist anfangs eingestellt auf 5. 
Mit dem GND Drehschalter festlegen, welcher Stift vom Wechselrichter für Masse benutzt wird. Dieser Schalter ist anfangs eingestellt auf 2. 
 
	CAN_H 	CAN_L 	GND 	Einstellung 

4. Einstellung für Endwiderstände 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen der ESS Service & Support der LG Chem Europe GmbH gern zur Verfügung. Vielen Dank. 
 
Alexander Burkert 
Service Engineer ESS Europe aburkert@lgchem.com  
  
LG Chem Europe GmbH 
Otto-Volger Str. 7C 
65843 Sulzbach (Taunus) 
 
Mobile : +49-162 2970918 
Tel : +49-61-965719-609 
Fax : +49-61-965719-709 
 
Germany:  www.lgesspartner.com/de 
Great Britain: www.lgesspartner.com/uk 

