[config]
com = COM1
tel = 0800892030
port = 9630




;設定教學:
; com 為 USB 埠 (請到裝置管理員尋找適合的USB埠)
;
; tel 為 電話鎖號碼
; 台灣月伺服器: phone = 0800892020
; 台灣免伺服器: phone = 0800892030
; 台灣老朋友伺服器: phone = 0800893131
; 香港月伺服器: phone = 37171620
; 香港免伺服器: phone = 37171630
; 香港老朋友伺服器: phone = 37171660
;
; port 為 自動解鎖程式聆聽埠
; 預設為 9630
; 該埠使用UDP 並接受任何IP連接