<map id="ARTrackable::setFilterCutoffFrequency" name="ARTrackable::setFilterCutoffFrequency">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="5,5,194,46"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$ar_filter_trans_mat_8c.html#ae82377e0d7286e5808b319a38c13c02c" title="Set the filter parameters." alt="" coords="242,13,423,39"/>
</map>
