# Constant Field Values

## Contents

- ipfs.gomobile.*

## ipfs.gomobile.*

- ipfs.gomobile.android.bledriver.BleInterface
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `DefaultAddr` | `"/ble/Qmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"`
  `public static final int` | `ProtocolCode` | `66`
  `public static final java.lang.String` | `ProtocolName` | `"ble"`

- ipfs.gomobile.android.bledriver.GattServer
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final int` | `ATT_HEADER_SIZE` | `3`

- ipfs.gomobile.android.bledriver.PeerDevice
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `EOD` | `"EOD"`
  `public static final int` | `L2CAP_BUFFER` | `1024`
  `public static final int` | `L2CAP_HANDSHAKE_DATA_LEN` | `1024`
  `public static final int` | `L2CAP_MPS` | `1024`
  `public static final int` | `MAX_MTU` | `517`
  `public final int` | `STATUS_ERROR` | `1`
  `public final int` | `STATUS_SUCCESS` | `0`