| LibDriver NRF24L01 1.0.0 NRF24L01 full function driver

### - n -

- NRF24L01_ADDRESS_WIDTH_3_BYTES : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_ADDRESS_WIDTH_4_BYTES : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_ADDRESS_WIDTH_5_BYTES : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_ADDRESS_WIDTH_ILLEGAL : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_BOOL_FALSE : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_BOOL_TRUE : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_CRCO : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_EN_CRC : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_MASK_MAX_RT : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_MASK_RX_DR : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_MASK_TX_DS : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_CONFIG_PWR_UP : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_DATA_RATE_1M : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_DATA_RATE_250K : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_DATA_RATE_2M : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_FIFO_STATUS_RX_EMPTY : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_FIFO_STATUS_RX_FULL : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_FIFO_STATUS_TX_EMPTY : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_FIFO_STATUS_TX_FULL : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_FIFO_STATUS_TX_REUSE : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_INTERRUPT_MAX_RT : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_INTERRUPT_RX_DR : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_INTERRUPT_TX_DS : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_INTERRUPT_TX_FULL : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_MODE_RX : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_MODE_TX : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_OUTPUT_POWER_0_DBM : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_OUTPUT_POWER_NEGATIVE_12_DBM : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_OUTPUT_POWER_NEGATIVE_18_DBM : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_OUTPUT_POWER_NEGATIVE_6_DBM : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_0 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_1 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_2 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_3 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_4 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_PIPE_5 : driver_nrf24l01.h
- NRF24L01_TYPE_RX : driver_nrf24l01_basic.h
- NRF24L01_TYPE_TX : driver_nrf24l01_basic.h