ECU NAME: UNKNOWN, ID: 0x0000. MSG COUNT: 36
	MSG NAME: KG_KL_AKT - Keyless Go Klemmenansteuerung aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_50_EIN - Klemme 50 ist eingeschaltet, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15X_EIN - Klemme 15X ist eingeschaltet, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15_EIN - Klemme 15 ist eingeschaltet, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15R_EIN - Klemme 15R ist eingeschaltet, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: FZG_RECH - Meldung: "Fahrzeug rechnet, Bitte warten", OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_TGL - Diagnose Togglebit, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: APPL_AUS - Applikations-ID's nicht senden, nur NM-ID's, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: PNK_ALM_AUS - Panik-Alarm durch Schlüssel aus, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: PNK_ALM_EIN - Panik-Alarm durch Schlüssel ein, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: FERN_ALARM - Fernauslösung MSS-Alarm, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SCHLUE_NEU - Meldung: Schlüssel erneuern, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_PASSIV - Schließung passiv, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: HD_STOPP - Heckdeckel anhalten, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_N_VER_MW_AKT - ZV nicht verriegeln während SBC-Mehrwert aktiv, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SPEI_NR - Aktuelle Speicherblock-Nummer, OFFSET 21, LENGTH 3
	MSG NAME: AUSS_SICH - Außensicherung, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: AUSS_ENTSI - Außenentsicherung, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_SICH - ZV Blinker-Rückmeldung sichern, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_ENTSI - ZV Blinker-Rückmeldung entsichern, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: HFE_EZS - Heckdeckelfernentriegelung, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: HD_SICH - Heckdeckel sichern, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: HD_ENTSI - Heckdeckel entsichern, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: TD_VERRI - Tankdeckel verriegeln, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: TD_ENTRI - Tankdeckel entriegeln, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: RWTFE_EZS - Rückwandtür fernöffnen, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_NV - ZV Nachverriegelung, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SCHL_BEF - Mechanischer / FB-Schlüssel aktiv, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_VERRI - Tür hinten rechts verriegeln, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_ENTRI - Tür hinten rechts entriegeln, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_VERRI - Tür hinten links verriegeln, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_ENTRI - Tür hinten links entriegeln, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_VERRI - Tür vorne rechts verriegeln, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_ENTRI - Tür vorne rechts entriegeln, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_VERRI - Tür vorne links verriegeln, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_ENTRI - Tür vorne links entriegeln, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: EZS_A11, ID: 0x0016. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: U_BATT - (V) Batteriespannung, OFFSET 0, LENGTH 8
ECU NAME: EZS_A12, ID: 0x0180. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: MOB_STAT - Status Mobilitätskonto, OFFSET 0, LENGTH 3
	MSG NAME: MOB_AKT - Mobilitätskonto aktiviert, OFFSET 8, LENGTH 1
ECU NAME: EZS_A4, ID: 0x0058. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: SCHLUE_ID - SchlüsselID vom EZS, OFFSET 0, LENGTH 32
	MSG NAME: KM_EZS - (km) gesenderter Kilometerstand vom EZS, OFFSET 32, LENGTH 24
ECU NAME: EZS_A9, ID: 0x00B2. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: VIN_MSG - VIN Signalteil, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: VIN_DATA - VIN Daten, OFFSET 8, LENGTH 56
ECU NAME: KG_A1, ID: 0x01B2. MSG COUNT: 15
	MSG NAME: M5 - Meldg. 5: "Wählhebel bitte in P- od. N-Stellung", OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: M4 - Meldg. 4: "Chip-Karte/Schlüssel Batterie prüfen" (weiß), OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: M3 - Meldg. 3: "Wählhebel nach P" (rot, Dauerton), OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: M2 - Meldg. 2: "Chip-Karte/Schlüssel im Fahrzeug erkannt" (weiß), OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: M1 - Meldg. 1: "Chip-Karte/Schlüssel nicht erkannt" (weiß), OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: M0 - Meldg. 0: "Chip-Karte/Schlüssel nicht erkannt" (rot), OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: WARNTON_KG - Warnton einschalten, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: M12 - Meldg. 12: "Chip-Karte/Schlüssel mitnehmen!", OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: M11 - Meldg. 11: "Reserviert", OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: M10 - Meldg. 10: "Reserviert", OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: M9 - Meldg. 9: "Keyless Go in Diagnose", OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: M8 - Meldg. 8: "Tür offen", OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: M7 - Meldg. 7: Reserviert, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: M6 - Meldg. 6: "Reserviert", OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: KM_REST_KG - (km) Wegangabe Keyless Go, OFFSET 16, LENGTH 8
ECU NAME: KG_A2, ID: 0x0050. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: FHR_KG - Fenster hinten rechts öffnen/schließen, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_KG - Fenster hinten links öffnen/schließen, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_KG - Fenster vorne rechts öffnen/schließen, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_KG - Fenster vorne links öffnen/schließen, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_KG - SHD öffnen/schließen, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_RI_KG - Richtung Komfortbetätigung: Öffnen [0], schließen [1], OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_MOD_KG - Komfortbetätigung Automatiklauf [1] Manuell [0], OFFSET 6, LENGTH 1
ECU NAME: EZS_ANZ, ID: 0x0332. MSG COUNT: 8
	MSG NAME: EZS_M7 - Meldg.7: "MK ", OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M6 - Meldg.6: "MK Manuelle Nachladung fehlgeschlagen", OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M5 - Meldg.5: "MK Manuelle Nachladung erfolgreich", OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M4 - Meldg.4: "MK Manuelle Nachladung erfolgt", OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M3 - Meldg.3: "MK Autorisierungsfehler", OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M2 - Meldg.2: "MK abgelaufen, Fzg. gesperrt", OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M1 - Meldg.1: "MK unverzüglich nachladen", OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_M0 - Meldg.0: "MK Stand reduziert", OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: TP_EZS_CP5, ID: 0x03BE. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_EZS_CP - Kommunikation EZS zur CP, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_EZS, ID: 0x0400. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_EZS, ID: 0x05FF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_EZS, ID: 0x0760. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_EZS, ID: 0x07C0. MSG COUNT: 56
	MSG NAME: EZS_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: EZS_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
ECU NAME: PROD_A1, ID: 0x001D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: PROD_MODE - Produktionsmodus aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
ECU NAME: ZGW_A4, ID: 0x01BC. MSG COUNT: 10
	MSG NAME: RLS_KM_M - Restlaufstrecke in km [0], miles [1], OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: RLSZ_PRIO - Priorität: Restwegstrecke [0], Restlaufzeit [1], OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SV_WARN - Status Service Warnung, OFFSET 2, LENGTH 2
	MSG NAME: SV_ANZ_MOD - Anzeigemodus, OFFSET 4, LENGTH 2
	MSG NAME: SV_UMFANG - Serviceumfang, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: SV_WERT - (ASCII) Servicewertigkeit, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: REST_ZEIT - (Tage) Restlaufzeit, OFFSET 16, LENGTH 16
	MSG NAME: SV_ANZ_SS - Anz. Sonderserv. [0] keine Anz., [1] anzeigen, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: WARTUNG_OK - WR-Daten gültig [0] ungültig, [1] gültig, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: REST_WEG - (km(miles)) Restlaufstrecke, OFFSET 40, LENGTH 24
ECU NAME: ZGW_A5, ID: 0x001F. MSG COUNT: 39
	MSG NAME: LAND - Länderbezogene SA-Codierung, OFFSET 0, LENGTH 4
	MSG NAME: LL_RL - Links-/Rechtslenker, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: GUARD_B4 - Sonderschutz Guard B4, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: BEHI_FZG - Umbau für Behinderte (nur über Tester), OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: TAXI_FUNKAUF - Funkaufschaltung Taxi, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SO_FZG - Sonderfahrzeug, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: TAXI_HIRU - Taxi-Hilferuf, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: TAXI_DZ - Anschluss für Dachzeichen, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: TAXI_NOTALM - Taxi Notalarm-Anlage, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: TAXI_INT - Taxi Stromversorgung, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_SPERR_KLA - Umluft Komfortbetätigung sperren, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_MAN_KLA - Modus Umluftkomfortlauf automatisch [0], manuell [1], OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_AUTO - Modus Komfortlauf manuell [0], automatisch [1], OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_NOT_PAS - Notöffnung inaktiv (nur über Tester), OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: GUARD_B6 - Sonderschutz Guard B6/7, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: FCOD_KAR - Fahrzeugcode Karosserie, OFFSET 24, LENGTH 3
	MSG NAME: FCOD_BR - Fahrzeugcode Baureihe, OFFSET 27, LENGTH 5
	MSG NAME: PRW_VH - Plattrollwarner vorhanden, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: FCOD_MOT - Fahrzeugcode Motor, OFFSET 34, LENGTH 6
	MSG NAME: XEN_VH - Xenonlicht vorhanden, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SRA_VH - Scheinw.-Reiniggs.-Anlage vorh., OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_VH - Klimaanlage vorhanden, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: NAG_VH - Automatik-Getriebe vorhanden, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: KSG_VH - Komfort-Schaltgetriebe vorhanden, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: MEMORY_VH - Fahrersitzmemory vorhanden, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: KP_VH - Kommunikationsplattform vorhanden, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: ART_VH - SA ART vorhanden, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_VH - SA Standheizung vorhanden, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_VH - SA Heckdeckelfernschließung, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_VH - SA automatischer Ladeboden vorhanden, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: CDC_VH - SA CD-Changer vorhanden, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_VH - Parktronicsystem vorhanden, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: AHK_VH - Anhängerkupplung vorhanden, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: HR_VH - Heckrollo  vorhanden, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_VH - SA Diebstahlwarnanlage vorhanden, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: IRS_VH - SA Innenraumschutz vorhanden, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: KG_VH - SA Keyless Go vorhanden, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: ERS_LICHT - Komplettes Ersatzlicht erlaubt, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: WWSH_VH - Waschwasserschlauchbeheizung RL oder C490 [0], LL oder C875 [1], OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: ZGW_A6, ID: 0x001E. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: VER_JAHR - Jahresangabe, OFFSET 1, LENGTH 5
	MSG NAME: VER_AE - Änderungsjahr, OFFSET 6, LENGTH 2
ECU NAME: GW_C_B1, ID: 0x0002. MSG COUNT: 11
	MSG NAME: RIZ_VL - (Impulse) Impuls-Ringzähler Rad vorne links (48 pro Umdrehung), OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: RIZ_VR - (Impulse) Impuls-Ringzähler Rad vorne rechts (48 pro Umdrehung), OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: N_MOT - (1/min) Motordrehzahl, OFFSET 16, LENGTH 16
	MSG NAME: T_MOT - (°C) Motorkühlmitteltemperatur, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: LW_PA_GW - Lenkwinkel Parität Bit (gerade Parität), OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_OV_GW - Lenkwinkelsensor: Überlauf, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_CF_GW - Lenkwinkelsensor: Codefehler, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_INI_GW - Lenkwinkelsensor: nicht initialisiert, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_VZ_GW - Lenkwinkel-Vorzeichen (rechts [0], links [1]), OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_GW - (°) Lenkwinkel, OFFSET 45, LENGTH 11
	MSG NAME: T_OEL - (°C) Öltemperatur, OFFSET 56, LENGTH 8
ECU NAME: GW_C_B2, ID: 0x0003. MSG COUNT: 31
	MSG NAME: ART_ABW_AKT - ART-Abstandswarnung ist eingeschaltet, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMP_BAUS - Klima-Kompressor ausschalten: Beschleunigung, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMP_NOTAUS - Klima-Kompressor Not-Ausschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: LUEFT_MOT_KL - Motorlüfter defekt Kontrolllampe, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: BRE_AKT_ESP - ESP-Bremseneingriff aktiv, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: BLS_UNT - Bremslichtunterdrückung, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: BLS_ST - Status Bremslichtschalter, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: RG - Rückwärtsgang eingelegt (alle Getriebe), OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: P - Parkstellung eingelegt, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: BELADUNG - Beladung, OFFSET 10, LENGTH 2
	MSG NAME: WHC - Getriebewählhebelstellung (nur NAG), OFFSET 12, LENGTH 4
	MSG NAME: DRTGVL - Drehrichtung Rad vorne links, OFFSET 16, LENGTH 2
	MSG NAME: DVL - (1/min) Raddrehzahl vorne links, OFFSET 18, LENGTH 14
	MSG NAME: ST2_LED_DL - LED 2-stufiger Schalter Dauerlicht, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: ST3_LEDR_BL - Rechte LED 3-stufiger Schalter Blinklicht, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: ST3_LEDR_DL - Rechte LED 3-stufiger Schalter Dauerlicht, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: ST3_LEDL_BL - Linke LED 3-stufiger Schalter Blinklicht, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: ST3_LEDL_DL - Linke LED 3-stufiger Schalter Dauerlicht, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: INF_RFE_FSG - FSG: EHB-ASG in Rückfallebene, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: KPL - Kupplung getreten, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: LTG_CHK_POS - Leitungsüberwachung möglich, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: WHST - Getriebewählhebelstellung (NAG, KSG, CVT), OFFSET 40, LENGTH 3
	MSG NAME: MBRE_ESP - (Nm) Eingestelltes Bremsmoment, OFFSET 44, LENGTH 12
	MSG NAME: ZWP_EIN_MS - Zusatzwasserpumpe einschalten, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: ZH_AUS_MS - Anforderung PTC-Zuheizer aus, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: N_VRBT_SBCSH_AKT - SBC-S/H aktiv, ASG darf nicht nach "N" schalten, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: NOTBRE - Notbremsung (Bremslicht blinken), OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: ZVB_EIN_MS - Zusatzverbraucher einschalten, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SUB_ABL_L - Substitution Abblendlicht links, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SUB_ABL_R - Substitution Abblendlicht rechts, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: LL_STBL - Leerlauf ist stabil, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: GW_C_B3, ID: 0x0222. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: T_GET - (°C) Getriebeöltemperatur, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: AY_S - (m/s²) Fahrzeugquerbeschleunig. im Schwerpunkt (+ = links), OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: FTK_BMI - Kennziffer Beschleunigungstyp (>100: dynamischer), OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: FTK_LMI - Kennziffer Querbeschleunigungstyp (>100: dynamischer), OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: GIER_ROH - (°/s) Rohsignal Gierrate ohne Abgleich/Filterung (+ = links), OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: EHB_BN - EHB-Bordnetz Status, OFFSET 56, LENGTH 2
	MSG NAME: HZL_ST - Status Heizleistung, OFFSET 58, LENGTH 2
ECU NAME: GW_C_B4, ID: 0x0322. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: PRESF_TGL - Presafe Togglebit, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: PRESF_R_SVR - Presafe-Verstellung Sitz vorne rechts, OFFSET 4, LENGTH 2
	MSG NAME: PRESF_L_SVL - Presafe-Verstellung Sitz vorne links, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: PRESF_R_FH - Presafe-Verstellung Fenster vorne rechts, OFFSET 8, LENGTH 2
	MSG NAME: PRESF_L_FH - Presafe-Verstellung Fenster vorne links, OFFSET 10, LENGTH 2
	MSG NAME: PRESF_R_SHD - Presafe-Verstellung Schiebe-/Hebedach, OFFSET 12, LENGTH 2
	MSG NAME: PRESF_L_SHD - Presafe-Verstellung Schiebe-/Hebedach, OFFSET 14, LENGTH 2
ECU NAME: GW_C_B5, ID: 0x010A. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: RIZ_HL - (Impulse) Impuls-Ringzähler Rad hinten links (48 pro Umdrehung), OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: RIZ_HR - (Impulse) Impuls-Ringzähler Rad hinten rechts (48 pro Umdrehung), OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: DRTGHR - Drehrichtung Rad hinten rechts, OFFSET 16, LENGTH 2
	MSG NAME: DHR - (1/min) Raddrehzahl hinten rechts, OFFSET 18, LENGTH 14
	MSG NAME: DRTGHL - Drehrichtung Rad hinten links, OFFSET 32, LENGTH 2
	MSG NAME: DHL - (1/min) Raddrehzahl hinten links, OFFSET 34, LENGTH 14
	MSG NAME: FMMOTMAX - Faktor für Abwert. d. max. Mom. bei abneh. A.druck, OFFSET 48, LENGTH 8
ECU NAME: GW_C_B7, ID: 0x0005. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: DRTGVR - Drehrichtung Rad vorne rechts, OFFSET 32, LENGTH 2
	MSG NAME: DVR - (1/min) Raddrehzahl vorne rechts, OFFSET 34, LENGTH 14
ECU NAME: GW_D_B1, ID: 0x018C. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: AUT_STAT - Autorisierungsstatus: [0] nicht autorisiert, [1] autorisiert, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: LIVE_CP - Alivebotschaft CP, OFFSET 4, LENGTH 1
ECU NAME: GW_D_B2, ID: 0x00F2. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: RDU - Remote door unlock, OFFSET 0, LENGTH 1
ECU NAME: TP_CP_EZS5, ID: 0x00F9. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_CP_EZS - Kommunikation CP zum EZS, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_CP_KOMBI4, ID: 0x01A1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_CP_KOMBI - Kommunikation CP zum KOMBI, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_TELEAID_AGW6, ID: 0x01C0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_TELEAID_AGW - Kommunikation TELEAID zum AGW, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_WR_KOMBI3, ID: 0x01A0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_WR_KOMBI - Kommunikation WR zum KOMBI, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_ZGW, ID: 0x0404. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SD, ID: 0x0538. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_ZGW, ID: 0x0764. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_AAG, ID: 0x0730. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_AGW, ID: 0x05D6. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_ALB, ID: 0x0561. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_ARMADA, ID: 0x06BC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_BSG, ID: 0x0732. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_DBE, ID: 0x0667. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_EZS, ID: 0x04E0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_FDSVL, ID: 0x06BE. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_FDSVR, ID: 0x06BF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_HFS, ID: 0x0577. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_KLA, ID: 0x0791. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_KOMBI, ID: 0x05B4. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_LRK, ID: 0x06AF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST0, ID: 0x0640. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST1, ID: 0x0641. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST10, ID: 0x064A. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST11, ID: 0x064B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST12, ID: 0x064C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST13, ID: 0x064D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST14, ID: 0x064E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST15, ID: 0x064F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST16, ID: 0x0540. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST17, ID: 0x0541. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST18, ID: 0x0542. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST19, ID: 0x0543. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST2, ID: 0x0642. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST20, ID: 0x0544. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST21, ID: 0x0545. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST22, ID: 0x0546. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST23, ID: 0x0547. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST24, ID: 0x0548. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST25, ID: 0x0549. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST26, ID: 0x054A. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST27, ID: 0x054B. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST28, ID: 0x054C. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST29, ID: 0x054D. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST3, ID: 0x0643. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST30, ID: 0x054E. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST31, ID: 0x054F. MSG COUNT: 0
ECU NAME: D_RQ_MOST4, ID: 0x0644. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST5, ID: 0x0645. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST6, ID: 0x0646. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST7, ID: 0x0647. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST8, ID: 0x0648. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MOST9, ID: 0x0649. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MRM, ID: 0x06D5. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_MSS, ID: 0x0726. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_OBF, ID: 0x06A5. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_PFDS, ID: 0x072E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_PTS, ID: 0x0733. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_RDK, ID: 0x06B8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_RWT, ID: 0x0560. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SAM_B, ID: 0x0661. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SAM_H, ID: 0x0563. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SAM_V, ID: 0x0662. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SB, ID: 0x06AD. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SF, ID: 0x06AC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_SHZ, ID: 0x057B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_STH, ID: 0x0739. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_THL, ID: 0x0749. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_THR, ID: 0x074B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_TVL, ID: 0x06C8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_TVR, ID: 0x06CA. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_UBF, ID: 0x06BD. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_WSS, ID: 0x06A8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RQ_GLOBAL, ID: 0x001C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RQ - Globaler KWP2000 Diagnose-Request, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: KOMBI_A1, ID: 0x000C. MSG COUNT: 30
	MSG NAME: KL_58D_B - (%) Helligkeit Instrumentenbeleuchtung, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: V_SIGNAL - (km/h) Fahrzeuggeschwindigkeit, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: DZ_EIN - Dachzeichen einschalten (Taxi) ein [1], aus [0], OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: TFSM_B - Tankfüllstandsminimum, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: AUTO_TUER - Automatische Türverriegelung: ein [1], aus [0], OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: T_C - Temperatureinheit "°C" [1], "°F" [0], OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: TFL_EIN - Tagfahrlicht ein, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: ANH_UEBW - Anhängerüberwachung einschalten, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SCHLUE_ABH_EIN - Schlüsselabhängige Speicherung : ein [1], aus [0], OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SP_PARK_SPERR - Spiegel in Parkstellung: gesperrt [1], erlaubt [0], OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_POS_SP - Sitz-Längsposition für E/A-Hilfe speichern, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SP_ANKL_SPERR - Spiegelanklappen bei Fzg.-Verriegelung gesperrt [1], erlaubt [0], OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: FDS_B_CHAR - FDS-Charakteristik Beifahrer dominant [1], dezent [0], OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: FDS_F_CHAR - FDS-Charakteristik Fahrer dominant [1], dezent [0], OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_POS_STD - Sitzverstellweg bei E/A-Hilfe auf Standard, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_SITZ_EIN - Sitzverstellung bei E/A-Hilfe ein [1], aus [0], OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_LENK_EIN - Lenksäulenverstellung bei E/A-Hilfe ein [1], aus [0], OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_AUTO_EIN - Einstiegshilfe/autom. Positionierg. ein [1], aus [0], OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SLF - Speichersuchlauf [1], Sendersuchlauf [0], OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: RR_KM - Reiserechner "km" [1], "miles" [0], OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_OK - Fernlicht einschalten erlaubt, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: UFB_EIN - Umfeldbeleuchtung ein, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SPRACHE - Sprache, OFFSET 36, LENGTH 4
	MSG NAME: STHL_EIN_KOMBI - Standheizung/-lüftung einschalten, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: VWZ_AKT - Vorwahlzeit aktiviert (LED ein), OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: VWZ_AUS_MFL - Vorwahlzeit deaktiviert über MFL (LED aus), OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: AMB_LI - Beleuchtungsstufe ambientes Licht, OFFSET 43, LENGTH 4
	MSG NAME: RDK_AKT - RDK aktivieren, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: INLI_NLZ - (s) Innenbeleuchtung Nachleuchtzeit, OFFSET 48, LENGTH 8
	MSG NAME: ABL_NLZ - (s) Stand- bzw. Nebellicht Nachleuchtzeit (SWA), OFFSET 56, LENGTH 8
ECU NAME: KOMBI_A2, ID: 0x0038. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: TAGE_ZAHL - (Tage) Tagesumlaufzähler, OFFSET 0, LENGTH 16
	MSG NAME: TAG - (Tage) Tag, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: MONAT - (Monate) Monat, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: JAHR - (Jahre) Jahr, OFFSET 32, LENGTH 8
ECU NAME: KOMBI_A4, ID: 0x020C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: P_KI - Prioritäten am Kombi, OFFSET 5, LENGTH 3
ECU NAME: KOMBI_A5, ID: 0x01CA. MSG COUNT: 25
	MSG NAME: KI_STAT - Status Kombi, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: BUTTON_4_2 - Telefon End, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_4_1 - Telefon Send, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_3_2 - Taste "-", OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_3_1 - Taste "+", OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_2_2 - Reserve, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_2_1 - Reserve, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_1_2 - Vorheriges Display, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_1_1 - Nächstes Display, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_8_2 - Reserve, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_8_1 - Reserve, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_7_2 - Reserve, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_7_1 - Reserve, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_6_2 - Reserve, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_6_1 - Reserve, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_5_2 - Reserve, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_5_1 - Reserve, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_4_2 - Reserve, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_4_1 - Reserve, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_3_2 - Reserve, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_3_1 - Reserve, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_2_2 - Reserve, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_2_1 - Reserve, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_1_2 - Linguatronic deaktivieren, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_1_1 - Linguatronic aktivieren, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: KOMBI_A6, ID: 0x009E. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: SCHLUE_ID_KI - SchlüsselID vom KOMBI, OFFSET 0, LENGTH 32
	MSG NAME: KM_KI - (km) gesenderter Kilometerstand vom KOMBI, OFFSET 32, LENGTH 24
ECU NAME: KOMBI_A7, ID: 0x0194. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: DISP_DIMM - (%) Display-Dimmung, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: HD_BEGRENZ - Heckdeckelbegrenzung ein, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_MW_OK - Kombi ist mehrwertfähig, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: KOMBI_A8, ID: 0x032A. MSG COUNT: 25
	MSG NAME: KI_STAT_MSS - Status Kombi, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: BUTTON_4_2_MSS - Telefon End, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_4_1_MSS - Telefon Send, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_3_2_MSS - Taste "-", OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_3_1_MSS - Taste "+", OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_2_2_MSS - Reserve, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_2_1_MSS - Reserve, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_1_2_MSS - Vorheriges Display, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_1_1_MSS - Nächstes Display, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_8_2_MSS - Reserve, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_8_1_MSS - Reserve, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_7_2_MSS - Reserve, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_7_1_MSS - Reserve, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_6_2_MSS - Reserve, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_6_1_MSS - Reserve, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_5_2_MSS - Reserve, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: BUTTON_5_1_MSS - Reserve, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_4_2_MSS - Reserve, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_4_1_MSS - Reserve, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_3_2_MSS - Reserve, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_3_1_MSS - Reserve, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_2_2_MSS - Reserve, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_2_1_MSS - Reserve, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_1_2_MSS - Linguatronic deaktivieren, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: PTT_1_1_MSS - Linguatronic aktivieren, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: KOMBI_A9, ID: 0x01CB. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: KOMBI_IPS_UPD - IPS Update Anforderung, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_IPS_INDICATION - Iconbestätigung, OFFSET 1, LENGTH 3
	MSG NAME: KOMBI_IPS_CONF - IPS Konfiguration, OFFSET 4, LENGTH 4
ECU NAME: TP_KOMBI_AGW1, ID: 0x01D0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_KOMBI_AGW - Kommunikation KOMBI zum AGW, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_KOMBI_CP4, ID: 0x03E1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_KOMBI_CP - Kommunikation KOMBI zur CP, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_KOMBI_MSS2, ID: 0x0330. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_KOMBI_MSS - Kommunikation KOMBI zum MSS, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_KOMBI_WR3, ID: 0x03E0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_KOMBI_WR - Kommunikation KOMBI zum WR, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_KOMBI, ID: 0x0414. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_KOMBI, ID: 0x04F4. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_KOMBI, ID: 0x0774. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_KOMBI, ID: 0x07D4. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: KOMBI_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMBI_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: MRM_A1, ID: 0x0006. MSG COUNT: 18
	MSG NAME: SGH_EIN_LR - Signalhorn einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: LHP_EIN - Lichthupe einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_EIN - Fernlicht einschalten (Anforderung), OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_RE - Richtungsblinken rechts (Anforderung), OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_LI - Richtungsblinken links (Anforderung), OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_2 - LSS in Stellung III (Stufe 2, Anforderung), OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_1 - LSS in Stellung II (Stufe 1, Anforderung), OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_INT - LSS in Stellung I (Regensensorbetrieb), OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: WASCHEN - Waschen betätigt, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: TIPP_WISCH - Tippwischen betätigt (nicht W211), OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SBS_EIN - Sprachbedienung einschalten, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SBS_AUS - Sprachbedienung ausschalten, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_PA_B - Lenkwinkel Parität Bit (gerade Parität), OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_OV_B - Lenkwinkelsensor: Überlauf, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_CF_B - Lenkwinkelsensor: Codefehler, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_INI_B - Lenkwinkelsensor: nicht initialisiert, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_VZ_B - Lenkwinkel-Vorzeichen (rechts [0], links [1]), OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: LW_B - (°) Lenkwinkel, OFFSET 29, LENGTH 11
ECU NAME: MRM_A2, ID: 0x01A8. MSG COUNT: 16
	MSG NAME: WIPPE_4_2 - Taste rechts unten nach unten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_4_1 - Taste rechts unten nach oben, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_3_2 - Taste rechts oben nach unten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_3_1 - Taste rechts oben nach oben, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_2_2 - Taste links unten nach unten, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_2_1 - Taste links unten nach oben, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_1_2 - Taste links oben nach unten, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_1_1 - Taste links oben nach oben, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_8_2 - Reserve, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_8_1 - Reserve, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_7_2 - Reserve, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_7_1 - Reserve, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_6_2 - Reserve, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_6_1 - Reserve, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_5_2 - Reserve, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: WIPPE_5_1 - Reserve, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: MRM_A3, ID: 0x0296. MSG COUNT: 18
	MSG NAME: LS_ZUR_MRM - Lenksäule nach hinten (in Richtung Fahrer), OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_VOR_MRM - Lenksäule nach vorne, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AB_MRM - Lenksäule nach unten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AUF_MRM - Lenksäule nach oben, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: LSVH_UN - Lenksäulenverstellhebel nach unten gedreht, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: LSVH_OB - Lenksäulenverstellhebel nach oben gedreht, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC8_ELK - Fehlercode $9073, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC7_ELK - Fehlercode $9072, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC6_ELK - Fehlercode $9071, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC5_ELK - Fehlercode $9070, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC4_ELK - Fehlercode $9063, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC3_ELK - Fehlercode $9062, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC2_ELK - Fehlercode $9061, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC1_ELK - Fehlercode $9060, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: ELH_DEF - ELH defekt, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC11_ELK - Fehlercode $9076, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC10_ELK - Fehlercode $9075, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: DTC9_ELK - Fehlercode $9074, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: NM_MRM, ID: 0x0415. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MRM, ID: 0x04F5. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_MRM, ID: 0x0775. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_MRM, ID: 0x07D5. MSG COUNT: 56
	MSG NAME: MRM_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: MRM_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 55, LENGTH 1
ECU NAME: LRK_A1, ID: 0x0288. MSG COUNT: 5
	MSG NAME: LLFT_LED_EIN - LED Lenkradlüftung einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: LHZG_LED_EIN - LED Lenkradheizung einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_STOERG - LEDs LRK blinken wg. Störung, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: LLFT_EIN - Lenkradlüftung einschalten, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: LHZG_EIN - Lenkradheizung einschalten, OFFSET 4, LENGTH 1
ECU NAME: NM_LRK, ID: 0x040F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_LRK, ID: 0x04EF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_LRK, ID: 0x076F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_LRK, ID: 0x07CF. MSG COUNT: 40
	MSG NAME: LRK_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: LRK_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_V_A1, ID: 0x000A. MSG COUNT: 50
	MSG NAME: KL_61_EIN - Klemme 61, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SWA_AKT - Scheinwerferaufschaltung aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15R_KG_V - Kl15R ein, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15_KG_V - Kl15/87 FW ein, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SGH_ST_EIN - Signalhorn ist eingeschaltet, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_ST_EIN - Fernlicht ist eingeschaltet, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_ST_EIN - Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: AFL_AKT - Außenlicht durch Lichtsensor aktiviert, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_EIN - Nebelschlusslicht einschalten, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_EIN - Nebelscheinwerfer einschalten, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: ABL_EIN - Abblendlicht einschalten, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: STL_EIN - Standlicht einschalten, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: DIMM2 - Außenlicht gedimmt mit Schwelle 2, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_RE_EIN - Parklicht rechts einschalten, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_LI_EIN - Parklicht links einschalten, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_EIN_SAM_V - Fernlicht einschalten, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: TFL_EIN_ECE - Tagfahrlicht ein, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMP_LFT - Kältekompressor läuft, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: HAS_KL - Handbremse angezogen (Kontrolllampe), OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMP_EIN - Klima-Kompressor eingeschaltet, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: KOMP_DEF - Kältekompressor-Ansteuerung Stromausgang defekt, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_15_EIN - Klemme 15 über Diagnose aktiviert, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_15R_EIN - Klemme 15R über Diagnose aktiviert, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: BBV_KL - Bremsbelagverschleiß Kontrolllampe, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: BFL_KL - Bremsflüssigkeitsstand Kontrolllampe, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: WWS_KL - Waschwasserstand zu niedrig Kontrolllampe, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: KWS_KL - Kühlwasserstand zu niedrig Kontrolllampe, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: MW_AKT_SAM_V - SBC-Mehrwert: Nachlauf aktiv, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: VSTAT_A - SAM/x: v-Signal vom EHB-ASG, x = B (230), V (211), F ( 240), OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PAS - SAM/V passiv, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: BLS_A - SAM/x: Bremslichtschalter-Ausgang EHB-ASG, x = B (230), V (211), F (240), OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: INF_RFE_SAM - SAM/x: EHB-ASG in Rückfallebene, x = B (230), V (211,164,251), F (240), OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_DEF_F - Nebelscheinwerfer Fahrerseite defekt, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_DEF_F - Fernlicht Fahrerseite defekt, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: ABL_DEF_F - Abblendlicht Fahrerseite defekt, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_DEF_VF - Parklicht vorne Fahrerseite defekt, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_DEF_VF - Blinker vorne Fahrerseite defekt, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SM_DEF_VF - Sidemarker vorne Fahrerseite defekt, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SM_DEF_VBF - Sidemarker vorne Beifahrerseite defekt, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: INSTR_AUS - Instrumentenbeleuchtung aus, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_ERS_VF - Ersatz-Blinker vorne Fahrerseite aktiv, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_ERS_VF - Ersatz-Parklicht vorne Fahrerseite aktiv, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_X4_F - Start Xenon4-Diagnoseprozedur Fahrerseite, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: BBV_V_50 - Bremsbelagverschleiß vorne 50%, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: BBV_V_100 - Bremsbelagverschleiß vorne 100%, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: BBV_H_50 - Bremsbelagverschleiß hinten 50%, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: BBV_H_100 - Bremsbelagverschleiß hinten 100%, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: EHB_BEH - EHB-Behelfsspannungsversorgung, OFFSET 52, LENGTH 2
	MSG NAME: KL15R_ST_RL - Rücklesesignal Kl15R, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: KL15_ST_RL - Rücklesesignal Kl15, OFFSET 55, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_V_A2, ID: 0x0017. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: T_AUSSEN_B - (°C) Außenlufttemperatur, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: P_KAELTE - (bar) Druck Kältemittel R134a, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: T_KAELTE - (°C) Temperatur Kältemittel R134a, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: I_KOMP - (mA) Strom Kompressor-Hauptregelventil, OFFSET 40, LENGTH 8
ECU NAME: SAM_V_A3, ID: 0x0070. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: DIAG_RS - Diagnose Regensensor, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_1_RS - Lenkstockschalter in Stufe 1, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_INIT - SAM_V Initialisierung, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_86_RS - Waschen betätigt, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_31B_RS - Wischer außerhalb Parkstellung, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: RS_INT - Regensensor an/aus (Stellung Intervall), OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: NM_SAM_V, ID: 0x0402. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SAM_V, ID: 0x04E2. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SAM_V, ID: 0x0762. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SAM_V, ID: 0x07C2. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: SAM_V_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_FM01 - Fehlermeldung 01h, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_V_FM02 - Fehlermeldung 02h, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_V_FM03 - Fehlermeldung 03h, OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_V_PGV0F - Zustandsgröße 0Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV0E - Zustandsgröße 0Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV0D - Zustandsgröße 0Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV0C - Zustandsgröße 0Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV0B - Zustandsgröße 0Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV0A - Zustandsgröße 0Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV09 - Zustandsgröße 09h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_B_A1, ID: 0x008C. MSG COUNT: 16
	MSG NAME: RG_SAM_B - Rückwärtsgang eingelegt (nur Schaltgetriebe), OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ZWP_LFT - Zusatzwasserpumpe läuft, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15R_KG_B - Kl15R ein, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15_KG_B - Kl15/87 FW ein, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15R_KG_DEF - Treiberfehler für Relais Kl15R, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_15_KG_DEF - Treiberfehler für Relais Kl15/87FW, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_DEF_BF - Nebelscheinwerfer Beifahrerseite defekt, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_DEF_BF - Fernlicht Beifahrerseite defekt, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: ABL_DEF_BF - Abblendlicht Beifahrerseite defekt, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_DEF_VBF - Parklicht vorne Beifahrerseite defekt, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_DEF_VBF - Blinker vorne Beifahrerseite defekt, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_ERS_VBF - Ersatzlicht Blinker vorne Beif.seite aktiv, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: PL_ERS_VBF - Ersatzlicht Parkl. vorne Beif.seite aktiv, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_X4_B - Start Xenon4-Diagnoseprozedur Beifahrerseite, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: GWHST_P_SAM_B - Getriebewählhebelstellung "P" erkannt, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_30A_EIN - 2. Batterie zuschalten, OFFSET 26, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_B_A2, ID: 0x0260. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: HUPE_EIN - Auslösen der Hupenwarnung, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: HUPEN_EIN_ZEIT - (ms) Zeit der Hupenansteuerung, OFFSET 8, LENGTH 8
ECU NAME: NM_SAM_B, ID: 0x0401. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SAM_B, ID: 0x04E1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SAM_B, ID: 0x0761. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SAM_B, ID: 0x07C1. MSG COUNT: 48
	MSG NAME: SAM_B_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_B_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_H_A1, ID: 0x0004. MSG COUNT: 51
	MSG NAME: PNK_AKT - Panik-Alarm ist aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KL54_RM - Klemme 54 Hardware aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: HDK_BET - Heckdeckelkontakt gedrückt, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: HD_AUF - Heckdeckel ist auf, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_AUF - Tür hinten rechts ist auf, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_AUF - Tür hinten links ist auf, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_AUF - Tür vorne rechts ist auf, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_AUF - Tür vorne links ist auf, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: MOT_AUF - Motorhaube ist auf, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: HHS_ST_USPG - Heizb. Heckscheibe ist ausgeschaltet wegen Unterspg., OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: HHS_ST_EIN - Heizbare Heckscheibe ist eingeschaltet, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: HSCHL_ZU - Heckschloss in 90° Stellung, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PAS - SAM/H passiv, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_IL_EIN - EDW Innenlicht einschalten, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_AKT - EDW geschärft, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_IRS_AKT - EDW Innenraumschutz aktivieren, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_AAG_AKT - EDW-Anhängerüberwachung aktivieren, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_ALARM - EDW-Alarm ausgelöst, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_FT_ENT - EDW bei geöffneter Fahrertür aktiviert, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_AUTO_AKTIV - EDW Selbstschärfung "Belgien" aktiv, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: KZL_DEF_L - Kennzeichenlicht links defekt, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_DEF_L - Rückfahrlicht links defekt, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_DEF_L - Bremslicht  links defekt, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_DEF_L - Schlusslicht  links defekt, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_DEF_HL - Blinker hinten links defekt, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_DEF_L - Nebelschlusslicht links defekt, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: BL3_DEF - 3. Bremsleuchte defekt, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: KL_54_DEF - Klemme 54 Fehler, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: KZL_DEF_R - Kennzeichenlicht  rechts defekt, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_DEF_R - Rückfahrlicht  rechts defekt, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_DEF_R - Bremslicht  rechts defekt, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_DEF_R - Schlusslicht  rechts defekt, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_DEF_HR - Blinker hinten rechts defekt, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_DEF_R - Nebelschlusslicht rechts defekt, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_ERS_HR - Ersatzlicht Bremslicht hinten rechts, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ERS_HR - Ersatzlicht Schlusslicht hinten rechts aktiv, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_ERS_HR - Ersatzlicht Blinker hinten rechts aktiv, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_ERS_HL - Ersatzlicht Bremslicht hinten links, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ERS_HL - Ersatzlicht Schlusslicht hinten links aktiv, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_ERS_HL - Ersatzlicht Blinker hinten links aktiv, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_SB_EIN - HFS-Suchbeleuchtung einschalten, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: FS_VER_R - Fondsitz rechts verriegelt, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: FS_VER_L - Fondsitz links verriegelt, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: FS_ENT_R - Fondsitz rechts entriegelt, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: FS_ENT_L - Fondsitz links entriegelt, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_R_D_EIN - Nebelschlussleuchte rechts gedimmt einschalten, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_L_D_EIN - Nebelschlussleuchte links gedimmt einschalten, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_R_EIN - Nebelschlussleuchte rechts einschalten, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_L_EIN - Nebelschlussleuchte links einschalten, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_R_EIN - Rückfahrlicht rechts einschalten, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_L_EIN - Rückfahrlicht links einschalten, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_H_A2, ID: 0x0090. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: TANK_FS_B - (%) Tankfüllstand, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: TANK_GE_RE - (%) Tankgeberwert rechts, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: TANK_GE_LI - (%) Tankgeberwert links, OFFSET 16, LENGTH 8
ECU NAME: SAM_H_A3, ID: 0x000E. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: BLI_RE_EIN - Blinker rechts einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_LI_EIN - Blinker links einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: WARN_AKT - Warnblinklicht aktiv, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: HELL_BLINK - (ms) Blink-Licht-Hellphase, OFFSET 8, LENGTH 8
ECU NAME: SAM_H_A4, ID: 0x0041. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: ZV_NOTOEFF - ZV Notöffnung, OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: SAM_H_A5, ID: 0x0230. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: NSW_EIN_EDW - Nebelscheinwerfer einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ABL_EIN_EDW - Abblendlicht einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_EIN_EDW - Schlusslicht einschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: HELL_EDW - (ms) Dauer Licht-Hellphase, OFFSET 8, LENGTH 8
ECU NAME: SAM_H_A6, ID: 0x00CC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: ZBC_SAM_H - Code Zugangberechtigung, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SAM_H_A7, ID: 0x016C. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: TST_HFS_SCHL - Taster Rückwandtür schließen, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: TST_HFS_OEFF - Taster Rückwandtür öffnen, OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: NM_SAM_H, ID: 0x0403. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SAM_H, ID: 0x04E3. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SAM_H, ID: 0x0763. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SAM_H, ID: 0x07C3. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: SAM_H_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_FM01 - Fehlermeldung 01h, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_H_FM02 - Fehlermeldung 02h, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_H_FM03 - Fehlermeldung 03h, OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: SAM_H_PGV0F - Zustandsgröße 0Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV0E - Zustandsgröße 0Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV0D - Zustandsgröße 0Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV0C - Zustandsgröße 0Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV0B - Zustandsgröße 0Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV0A - Zustandsgröße 0Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV09 - Zustandsgröße 09h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_H_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: AAG_A1, ID: 0x0130. MSG COUNT: 9
	MSG NAME: ANH_ERK - Anhängerbetrieb erkannt, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AHK_NOK - Anhängerkupplung nicht verrastet, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHKL_54_DEF - Anhänger Klemme 54 Fehler, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_ANH_ALM - EDW Anhängerüberwachung Alarm ausgelöst, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHSL_DEF_L - Anhänger-Schlusslicht links defekt, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHBLI_DEF_L - Anhänger-Blinker links defekt, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHBL_DEF - Anhänger-Bremslicht defekt, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHSL_DEF_R - Anhänger-Schlusslicht rechts defekt, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: ANHBLI_DEF_R - Anhänger-Blinker rechts defekt, OFFSET 13, LENGTH 1
ECU NAME: NM_AAG, ID: 0x0410. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_AAG, ID: 0x04F0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_AAG, ID: 0x0770. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_AAG, ID: 0x07D0. MSG COUNT: 32
	MSG NAME: AAG_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG08 - Prozessgröße 08h, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG07 - Prozessgröße 07h, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG06 - Prozessgröße 06h, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG05 - Prozessgröße 05h, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG04 - Prozessgröße 04h, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG03 - Prozessgröße 03h, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG02 - Prozessgröße 02h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: AAG_PG01 - Prozessgröße 01h, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: TVL_A1, ID: 0x028C. MSG COUNT: 31
	MSG NAME: SVL_TGL - Sitz vorne links - Togglebit, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_SITZ_BET - Sitz vorne links - betätigt, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_HI_AB - Sitz vorne links - Höhe hinten ab, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_HI_AUF - Sitz vorne links - Höhe hinten auf, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_ZUR - Sitz vorne links - längs zurück, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_VOR - Sitz vorne links - längs vor, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_KST_AB - Sitz vorne links - Kopfstütze nach unten, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_KST_AUF - Sitz vorne links - Kopfstütze nach oben, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_VO_AB - Sitz vorne links - Höhe vorne ab, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_VO_AUF - Sitz vorne links - Höhe vorne auf, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_LE_ZUR - Sitz vorne links - Lehne nach hinten, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SVL_LE_VOR - Sitz vorne links - Lehne nach vorne, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_ZURUECK_LL - Lenksäule nach hinten (in Richtung Fahrer), OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_VOR_LL - Lenksäule nach vorne, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AB_LL - Lenksäule nach unten, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AUF_LL - Lenksäule nach oben, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_TGL - Memory vorne links - Togglebit, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_SP - Außenspiegel rechts Speichertaste betätigt, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P3_SP - Memory vorne links - Position 3 speichern, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P2_SP - Memory vorne links - Position 2 speichern, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P1_SP - Memory vorne links - Position 1 speichern, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P3_EN - Memory vorne links - Position 3 einnehmen, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P2_EN - Memory vorne links - Position 2 einnehmen, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: MVL_P1_EN - Memory vorne links - Position 1 einnehmen, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SPVS_BET_LL - Spiegelverstellschalter betätigt, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_FAHREN - Außenspiegel rechts nach Fahrstellung, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_GARAGE - Außenspiegel rechts nach Garagenstellung, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_N_UN - Außenspiegel rechts nach unten, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_N_OB - Außenspiegel rechts nach oben, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_N_RE - Außenspiegel rechts nach rechts, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_RE_N_LI - Außenspiegel rechts nach links, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: TVL_A2, ID: 0x0044. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: FHR_TVL - Fenster hinten rechts öffnen/schließen, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_TVL - Fenster hinten links öffnen/schließen, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_TVL - Fenster vorne rechts öffnen/schließen, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_TVL - Fenster vorne links öffnen/schließen, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_TVL - SHD/Verdeck öffnen/schließen, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_RI_TVL - Richtung Komfortbetätigung: Öffnen [0], Schliessen [1], OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_MOD_TVL - Komfortbetätigung Automatiklauf [1] Manuell [0], OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_AS_LL - Fenster hinten rechts - automatisch schließen, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_MS_LL - Fenster hinten rechts - manuell schließen, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_MOE_LL - Fenster hinten rechts - manuell öffnen, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_AOE_LL - Fenster hinten rechts - automatisch öffnen, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_AS_LL - Fenster hinten links - automatisch schließen, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_MS_LL - Fenster hinten links - manuell schließen, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_MOE_LL - Fenster hinten links - manuell öffnen, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_AOE_LL - Fenster hinten links - automatisch öffnen, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_AS - Fenster vorne rechts - automatisch schließen, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_MS - Fenster vorne rechts - manuell schließen, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_MOE - Fenster vorne rechts - manuell öffnen, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_AOE - Fenster vorne rechts - automatisch öffnen, OFFSET 27, LENGTH 1
ECU NAME: TVL_A3, ID: 0x0018. MSG COUNT: 8
	MSG NAME: SPVS_BF_LL - Spiegelverstellschalter in Stellung rechts, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: HFE_LL - Heckdeckelfernentriegelung, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KISI_EIN_LL - Kindersicherung ein, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ZBLL_DEF - Zusatzblinker links defekt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_LL - Heckdeckelfernschließung, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_NORM - Fenster vorne links normiert, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_BLOCK - Fenster vorne links blockiert, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FESTE_VL - (1/Ankerumdre) Fensterstellung vorne links, OFFSET 12, LENGTH 12
ECU NAME: TVL_A4, ID: 0x00E8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: ZBC_TVL - Code Zugangberechtigung, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_TVL, ID: 0x0408. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_TVL, ID: 0x04E8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_TVL, ID: 0x0768. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_TVL, ID: 0x07C8. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: TVL_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: TVL_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: TVR_A1, ID: 0x0290. MSG COUNT: 31
	MSG NAME: SVR_TGL - Sitz vorne rechts - Togglebit, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_SITZ_BET - Sitz vorne rechts - betätigt, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_HI_AB - Sitz vorne rechts - Höhe hinten ab, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_HI_AUF - Sitz vorne rechts - Höhe hinten auf, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_ZUR - Sitz vorne rechts - längs zurück, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_VOR - Sitz vorne rechts - längs vor, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_KST_AB - Sitz vorne rechts - Kopfstütze nach unten, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_KST_AUF - Sitz vorne rechts - Kopfstütze nach oben, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_VO_AB - Sitz vorne rechts - Höhe vorne ab, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_VO_AUF - Sitz vorne rechts - Höhe vorne auf, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_LE_ZUR - Sitz vorne rechts - Lehne nach hinten, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SVR_LE_VOR - Sitz vorne rechts - Lehne nach vorne, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_ZURUECK_RL - Lenksäule nach hinten (in Richtung Fahrer), OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_VOR_RL - Lenksäule nach vorne, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AB_RL - Lenksäule nach unten, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: LS_AUF_RL - Lenksäule nach oben, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_TGL - Memory vorne rechts - Togglebit, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_SP - Außenspiegel links Speichertaste betätigt, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P3_SP - Memory vorne rechts - Position 3 speichern, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P2_SP - Memory vorne rechts - Position 2 speichern, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P1_SP - Memory vorne rechts - Position 1 speichern, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P3_EN - Memory vorne rechts - Position 3 einnehmen, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P2_EN - Memory vorne rechts - Position 2 einnehmen, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: MVR_P1_EN - Memory vorne rechts - Position 1 einnehmen, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SPVS_BET_RL - Spiegelverstellschalter betätigt, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_FAHREN - Außenspiegel links nach Fahrstellung, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_GARAGE - Außenspiegel links nach Garagenstellung, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_N_UN - Außenspiegel links nach unten, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_N_OB - Außenspiegel links nach oben, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_N_RE - Außenspiegel links nach rechts, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SPI_LI_N_LI - Außenspiegel links nach links, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: TVR_A2, ID: 0x0045. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: FHR_TVR - Fenster hinten rechts öffnen/schließen, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_TVR - Fenster hinten links öffnen/schließen, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_TVR - Fenster vorne rechts öffnen/schließen, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_TVR - Fenster vorne links öffnen/schließen, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_TVR - SHD/Verdeck öffnen/schließen, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_RI_TVR - Richtung Komfortbetätigung: Öffnen [0], Schließen [1], OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_MOD_TVR - Komfortbetätigung Automatiklauf [1] Manuell [0], OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_AS_RL - Fenster hinten rechts - automatisch schließen, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_MS_RL - Fenster hinten rechts - manuell schließen, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_MOE_RL - Fenster hinten rechts - manuell öffnen, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_AOE_RL - Fenster hinten rechts - automatisch öffnen, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_AS_RL - Fenster hinten links - automatisch schließen, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_MS_RL - Fenster hinten links - manuell schließen, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_MOE_RL - Fenster hinten links - manuell öffnen, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_AOE_RL - Fenster hinten links - automatisch öffnen, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_AS - Fenster vorne links - automatisch schließen, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_MS - Fenster vorne links - manuell schließen, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_MOE - Fenster vorne links - manuell öffnen, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_AOE - Fenster vorne links - automatisch öffnen, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: TVR_A3, ID: 0x0019. MSG COUNT: 8
	MSG NAME: SPVS_BF_RL - Spiegelverstellschalter in Stellung links, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: HFE_RL - Heckdeckelfernentriegelung, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KISI_EIN_RL - Kindersicherung ein, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ZBLR_DEF - Zusatzblinker rechts defekt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_RL - Heckdeckelfernschließung, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_NORM - Fenster vorne rechts normiert, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_BLOCK - Fenster vorne rechts blockiert, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FESTE_VR - (1/Ankerumdre) Fensterstellung vorne rechts, OFFSET 12, LENGTH 12
ECU NAME: TVR_A4, ID: 0x00EC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: ZBC_TVR - Code Zugangberechtigung, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_TVR, ID: 0x040A. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_TVR, ID: 0x04EA. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_TVR, ID: 0x076A. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_TVR, ID: 0x07CA. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: TVR_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: TVR_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: THL_A1, ID: 0x009A. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: FHL_NORM - Fensterheber hinten links normiert, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_BLOCK - Fensterheber hinten links blockiert, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FESTE_HL - (1/Ankerumdre) Fensterstellung hinten links, OFFSET 4, LENGTH 12
ECU NAME: THL_A2, ID: 0x0178. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SHZ_HL_NS - Sitzhzg. hinten links nächste Stufe, OFFSET 0, LENGTH 1
ECU NAME: NM_THL, ID: 0x0409. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_THL, ID: 0x04E9. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_THL, ID: 0x0769. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_THL, ID: 0x07C9. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: THL_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: THL_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: THR_A1, ID: 0x009C. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: FHR_NORM - Fensterheber hinten rechts normiert, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FHR_BLOCK - Fensterheber hinten rechts blockiert, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FESTE_HR - (1/Ankerumdre) Fensterstellung hinten rechts, OFFSET 4, LENGTH 12
ECU NAME: THR_A2, ID: 0x017C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SHZ_HR_NS - Sitzhzg. hinten rechts nächste Stufe, OFFSET 0, LENGTH 1
ECU NAME: NM_THR, ID: 0x040B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_THR, ID: 0x04EB. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_THR, ID: 0x076B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_THR, ID: 0x07CB. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: THR_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: THR_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: RWT_A1, ID: 0x0011. MSG COUNT: 25
	MSG NAME: KG_RWTAT_BET - KeylessGo Rückwandtür-Außentaster betätigt, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_AUT_RAUS - Ladeboden auto ausfahren betätigt, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_REIN - Ladebode einfahren, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_RAUS - Ladeboden manuell ausfahren betätigt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: RWTS_ST - Status Rückwandtürschloss, OFFSET 4, LENGTH 2
	MSG NAME: RW_TAG_BET - Rückwandtüraußengriff betätigt, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: RW_TIG_BET - Rückwandtürinnengriff betätigt, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: HW_INT_AKT - Heckwischer im Intervallbetrieb, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: KISI_AKT_RWT - Kindersicherung Rückwandtür aktiviert, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SK_ANGEF - Sperrklinke angefordert, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_AUT_REIN - Ladeboden auto einfahren betätigt, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: HDI_SKG_RWT - Heckdeckel schließen und sichern betätigt, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: HDI_S_RWT - Heckdeckel schließen betätigt, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_DEF_RWT_R - Nebelschlussleuchte rechts defekt, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_DEF_RWT_L - Nebelschlussleuchte links defekt, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: KZL_DEF_RWT_R - Kennzeichenleuchte rechts defekt, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: KZL_DEF_RWT_L - Kennzeichenleuchte links defekt, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_DEF_RWT_R - Rückfahrlicht rechts defekt, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: RFL_DEF_RWT_L - Rückfahrlicht  links defekt, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ERS_R - Ersatzlicht Schlusslicht rechts, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ERS_L - Ersatzlicht Schlusslicht links, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_HI_ERS_R - Ersatzlicht Blinker hinten rechts, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_HI_ERS_L - Ersatzlicht Blinker hinten links, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_ERS_R - Ersatzlicht Bremslicht rechts aktiv, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: BL_ERS_L - Ersatzlicht Bremslicht links aktiv, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: NM_RWT, ID: 0x0420. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_RWT, ID: 0x04C0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_RWT, ID: 0x0700. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_RWT, ID: 0x07E0. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: RWT_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: RWT_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: HFS_A1, ID: 0x0078. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: HD_ST - Status Heckdeckel, OFFSET 0, LENGTH 3
	MSG NAME: HDI_SKG_HFS - Heckdeckel schließen und sichern betätigt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: HDI_S_HFS - Heckdeckel schließen betätigt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_WARN - Warnung Ladeboden, OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: NM_HFS, ID: 0x0417. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_HFS, ID: 0x04F7. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_HFS, ID: 0x0777. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_HFS, ID: 0x07D7. MSG COUNT: 24
	MSG NAME: HFS_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: HFS_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 23, LENGTH 1
ECU NAME: ALB_A1, ID: 0x0171. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: ALB_ST - Status Ladeboden, OFFSET 5, LENGTH 3
ECU NAME: NM_ALB, ID: 0x0421. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_ALB, ID: 0x04C1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_ALB, ID: 0x0701. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_ALB, ID: 0x07E1. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: ALB_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: ALB_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: DBE_A1, ID: 0x0014. MSG COUNT: 27
	MSG NAME: AL_VL - Ausstiegsleuchte vorne links einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AL_VR - Ausstiegsleuchte vorne rechts einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: AL_HL - Ausstiegsleuchte hinten links einschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: AL_HR - Ausstiegsleuchte hinten rechts einschalten, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: WL_VL - Warnleuchte vorne links einschalten, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: WL_VR - Warnleuchte vorne rechts einschalten, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: WL_HL - Warnleuchte hinten links einschalten, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: WL_HR - Warnleuchte hinten rechts einschalten, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: T_INNEN - (°C) Innentemperatur, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: AFL_ABL_EIN - Abblendlicht einschalten (Anforderung vom Lichtsensor), OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: NACHT - Wert Lichtsensor: Tag [0]; Nacht [1], OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: LISR_DEF - Lichtsensor defekt, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: TUNNEL - Lichtsensor: Tunnel, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: LADE_EIN - Ladeleuchte einschalten, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_ST - Schiebehebedach Status, OFFSET 29, LENGTH 3
	MSG NAME: IRS_ALM - Innenraumschutz ausgelöst, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: IRS_GB - Innenraumschutz Glasbruch ausgelöst, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_AS_ABW - EDW Abschleppschutz abwählen, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: EDW_IRS_ABW - EDW Innenraumschutz abwählen, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: EINSTIEG_R_EIN - Einstiegsbeleuchtung rechts einschalten, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: EINSTIEG_L_EIN - Einstiegsbeleuchtung links einschalten, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: IFG_LFT - Innenfühlergebläse läuft, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: FRBL_VL - Fußraumbeleuchtung vorne links ein, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: FRBL_VR - Fußraumbeleuchtung vorne rechts ein, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: FRBL_HL - Fußraumbeleuchtung hinten links ein, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: FRBL_HR - Fußraumbeleuchtung hinten rechts ein, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: FRBL_HELL - (%) Helligkeit Fußraumbeleuchtung, OFFSET 56, LENGTH 8
ECU NAME: DBE_A2, ID: 0x0270. MSG COUNT: 8
	MSG NAME: KENN_RS - Bytekennung Regensensor, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: RS_DEF - Regensensor defekt, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SCHWALL - Schwallerkennung, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: WISCHER_ST - (Stufen) Wischerstufen, OFFSET 4, LENGTH 4
	MSG NAME: RLS_UNPLAUS - Messwerte vom RLS nicht verfügbar, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SAM_V_A3_TO - Timeout für SAM_V_A3-Botschaft, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: KOM_RLS_FEHL - Kommunikationsfehler zum Regen-/Lichtsensor, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: DIAG_RLS_EIN - Diagnose Regen-/Lichtsensor ein, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: DBE_A3, ID: 0x02D4. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SP_ABBLEND - (Stufen) Spiegel-Abblendung, OFFSET 3, LENGTH 5
ECU NAME: DBE_A4, ID: 0x0174. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: SHD_ZU_RS - Schiebehebedach zu bei Regen, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ISP_BET - Innenspiegel betätigt, OFFSET 1, LENGTH 1
ECU NAME: NM_DBE, ID: 0x0407. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_DBE, ID: 0x04E7. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_DBE, ID: 0x0767. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_DBE, ID: 0x07C7. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: DBE_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_FM01 - Fehlermeldung 01h, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: DBE_FM02 - Fehlermeldung 02h, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: DBE_FM03 - Fehlermeldung 03h, OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: DBE_PGV0F - Zustandsgröße 0Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV0E - Zustandsgröße 0Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV0D - Zustandsgröße 0Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV0C - Zustandsgröße 0Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV0B - Zustandsgröße 0Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV0A - Zustandsgröße 0Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV09 - Zustandsgröße 09h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: DBE_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: OBF_A1, ID: 0x002C. MSG COUNT: 20
	MSG NAME: ZV_VERRI_IS - ZV verriegeln (Innenschalter betätigt), OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_ENTRI_IS - ZV entriegeln (Innenschalter betätigt), OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: HR_BET - Taster Heckrollo betätigt, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FKS_BET - Kopfstützen Fond heben/senken betätigt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: ESP_BET - Taster ESP betätigt, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: HECK_INT - Heckscheibe Intervall-Wischen, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: HECK_WISCH - Heckscheibe wischen/waschen, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: WBL_EIN - Warnblinklicht ein, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: ASG_SPORT_BET - ASG Sport-Modus ein/aus betätigt (ST2_LED_DL wenn ABC vorhanden), OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_VR_NS - Sitzhzg. vorne rechts nächste Stufe, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SBL_VR_NS - Sitzbelüftung vorne rechts - nächste Stufe, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_VL_NS - Sitzheizung vorne links - nächste Stufe, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SBL_VL_NS - Sitzbelüftung vorne links - nächste Stufe, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ST_ZU - Schalterleiste ist geschlossen, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SL_ST_AUF - Schalterleiste ist offen, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SCHLIESSEN_SL - Schließen-Sequenz Schalterleiste, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: OEFFNEN_SL - Öffnen-Sequenz Schalterleiste, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: EJECT_OK - Auswurf bzw. Fachwahl CD/HU freigegeben, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: WARN_SL_2 - Gegenstand blockiert schließen SL, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: WARN_SL_1 - CDC gibt Schließen SL nicht frei, OFFSET 31, LENGTH 1
ECU NAME: NM_OBF, ID: 0x0405. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_OBF, ID: 0x04E5. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_OBF, ID: 0x0765. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_OBF, ID: 0x07C5. MSG COUNT: 48
	MSG NAME: OBF_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: OBF_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: UBF_A1, ID: 0x001A. MSG COUNT: 9
	MSG NAME: ART_ABW_BET - ART-Abstandswarnung ein/aus betätigt, OFFSET 2, LENGTH 2
	MSG NAME: FU_FRSP_BET - Taster Funkaufschaltung betätigt, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: ART_ABSTAND - Abstandsfaktor, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: PTS_BET - Taster Parktronic betätigt, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: BH_FUNK_BET - Taster Behördenfunk betätigt, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: ST2_BET - 2-stufiger Taster betätigt, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: ST3_BET - 3-stufiger Taster betätigt, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: STHL_BET - Schalter Standheizung betätigt, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: LED_STH_DEF - LEDs für Standheizung defekt, OFFSET 26, LENGTH 1
ECU NAME: NM_UBF, ID: 0x041D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_UBF, ID: 0x04FD. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_UBF, ID: 0x077D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_UBF, ID: 0x07DD. MSG COUNT: 48
	MSG NAME: UBF_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: UBF_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: ARMADA_A1, ID: 0x0012. MSG COUNT: 22
	MSG NAME: AKSE_EIN - AKSE-Leuchte einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AKSE_BLINK - AKSE-Leuchte blinken, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KONTAKT_BF - Kontaktierung Beifahrersitz prüfen, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SRS_KL - SRS-Kontrolllampe einschalten, ein [1], aus [0], OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SRS_BLINK - SRS-Kontrolllampe blinken ein [1], aus [0], OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SRS_WERK_FT3 - SRS-Meldung 3 "Werkstatt", ein [1], aus [0], OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SRS_WERK_FT1 - SRS-Meldung "Werkstatt", ein [1], aus [0], OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: RAST_SITZ_BF - Sitzverrastung prüfen Beifahrer, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: KISI_ST - Status Kindersitz, OFFSET 13, LENGTH 3
	MSG NAME: GS_BF - Gurtschloss Beifahrer, OFFSET 16, LENGTH 2
	MSG NAME: PSG_DETEC_FAST - Passenger detection fast, OFFSET 19, LENGTH 2
	MSG NAME: OC_BF - Occupant classification Beifahrer, OFFSET 21, LENGTH 3
	MSG NAME: GS_F - Gurtschloss Fahrer, OFFSET 24, LENGTH 2
	MSG NAME: OC_F - Occupant classification Fahrer, OFFSET 29, LENGTH 3
	MSG NAME: GS_SHM - Gurtschloss SHM (reserviert), OFFSET 32, LENGTH 2
	MSG NAME: ISOFIX_BF - Isofix-Schalter Beifahrer (nur Roadster), OFFSET 34, LENGTH 2
	MSG NAME: GS_SHR - Gurtschloss SHR (reserviert), OFFSET 36, LENGTH 2
	MSG NAME: GS_SHL - Gurtschloss SHL (reserviert), OFFSET 38, LENGTH 2
	MSG NAME: RAST_SHR - Sitzverrastung HR prüfen, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: RAST_SHL - Sitzverrastung HL prüfen, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: KONT_HI_RE - Kontaktierung Sitz HI RE prüfen, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: KONT_HI_LI - Kontaktierung Sitz HI LI prüfen, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: ARMADA_A2, ID: 0x0040. MSG COUNT: 16
	MSG NAME: CONF_CRASH - Confirm-Bit für alle Crashereignisse, toggelnd, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_G - Überschlagereignis 1, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_F - Frontalereignis 2, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_E - Heckereignis 2, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_D - Seitenereignis 1, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_C - Frontalereignis 5, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_B - Heckereignis 1, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_A - Frontalereignis 1, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: X_CRASH - Beliebiges Crashereignis vorhanden, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_O - Ereignis tbd, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_N - Ereignis tbd, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_M - Ereignis tbd, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_L - Seitenereignis 2, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_K - Heckereignis 3, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_I - Überschlagereignis 3, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: CRASH_H - Überschlagereignis 2, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: NM_ARMADA, ID: 0x041C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_ARMADA, ID: 0x04FC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_ARMADA, ID: 0x077C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_ARMADA, ID: 0x07DC. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: ARMADA_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_FM01 - Fehlermeldung 01h, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: ARMADA_FM02 - Fehlermeldung 02h, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: ARMADA_FM03 - Fehlermeldung 03h, OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: ARMADA_PGV0F - Zustandsgröße 0Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV0E - Zustandsgröße 0Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV0D - Zustandsgröße 0Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV0C - Zustandsgröße 0Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV0B - Zustandsgröße 0Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV0A - Zustandsgröße 0Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV09 - Zustandsgröße 09h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: ARMADA_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: WSS_A1, ID: 0x02A4. MSG COUNT: 4
	MSG NAME: PSG_DETECT_FAST - Passenger Detection Fast, OFFSET 2, LENGTH 2
	MSG NAME: WSS_PSG_FAULT - Weight classification passenger fault, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PSG - Weight classification passenger, OFFSET 5, LENGTH 3
	MSG NAME: WSS_ID - WSS Identification, OFFSET 16, LENGTH 8
ECU NAME: NM_WSS, ID: 0x0426. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_WSS, ID: 0x04C6. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_WSS, ID: 0x0706. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_WSS, ID: 0x07E6. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: WSS_RES - RReserviert für Vektorformatkennzeichnung BR211, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG07 - Prozessgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG06 - Prozessgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG05 - Prozessgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG04 - Prozessgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG03 - Prozessgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG02 - Prozessgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG01 - Prozessgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0F - Prozessgröße 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0E - Prozessgröße 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0D - Prozessgröße 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0C - Prozessgröße 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0B - Prozessgröße 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG0A - Prozessgröße 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG09 - Prozessgröße 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG08 - Prozessgröße 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG17 - Prozessgröße 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG16 - Prozessgröße 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG15 - Prozessgröße 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG14 - Prozessgröße 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG13 - Prozessgröße 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG12 - Prozessgröße 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG11 - Prozessgröße 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG10 - Prozessgröße 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1F - Prozessgröße 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1E - Prozessgröße 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1D - Prozessgröße 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1C - Prozessgröße 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1B - Prozessgröße 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG1A - Prozessgröße 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG19 - Prozessgröße 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG18 - Prozessgröße 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG27 - Prozessgröße 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG26 - Prozessgröße 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG25 - Prozessgröße 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG24 - Prozessgröße 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG23 - Prozessgröße 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG22 - Prozessgröße 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG21 - Prozessgröße 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG20 - Prozessgröße 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2F - Prozessgröße 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2E - Prozessgröße 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2D - Prozessgröße 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2C - Prozessgröße 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2B - Prozessgröße 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG2A - Prozessgröße 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG29 - Prozessgröße 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG28 - Prozessgröße 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG37 - Prozessgröße 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG36 - Prozessgröße 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG35 - Prozessgröße 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG34 - Prozessgröße 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG33 - Prozessgröße 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG32 - Prozessgröße 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG31 - Prozessgröße 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG30 - Prozessgröße 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3F - Prozessgröße 3Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3E - Prozessgröße 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3D - Prozessgröße 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3C - Prozessgröße 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3B - Prozessgröße 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG3A - Prozessgröße 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG39 - Prozessgröße 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: WSS_PG38 - Prozessgröße 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: SF_A1, ID: 0x01AC. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: LE_F_ENT - Lehne Fahrersitz entriegelt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_POS_LV - (Abschnitte) Fahrersitzposition Längsverstellung, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: SF_POS_HV - (Abschnitte) Fahrersitzposition Höhenverstellung, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: SF_POS_L - (Abschnitte) Fahrersitzposition Lehnenverstellung, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: SF_POS_NV - (Abschnitte) Fahrersitzpostion Neigungsverstellung, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: SF_POS_K - (Abschnitte) Fahrersitzposition Kopfstützenverstellung, OFFSET 40, LENGTH 8
ECU NAME: SF_A2, ID: 0x02D0. MSG COUNT: 13
	MSG NAME: ESH_AKT - Ein-/Ausstiegsposition anfahren aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AUTO_AKT - Fahrposition anfahren aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_MAN_SP - Manuell eingestellte Position speichern, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_MAN_ISP_SP - Manuell eingestellte Innenspiegelposition speichern, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_AUTO_ISP - Positionierung Innenspiegel durchführen, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: ESH_AUTO_REST - Positionierung Spiegel durchführen, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_BET - Memorytaste Fahrer betätigt, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P3_SP - Memory Fahrer - Position 3 speichern, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P2_SP - Memory Fahrer - Position 2 speichern, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P1_SP - Memory Fahrer - Position 1 speichern, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P3_EN - Memory Fahrer - Position 3 einnehmen, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P2_EN - Memory Fahrer - Position 2 einnehmen, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: MF_P1_EN - Memory Fahrer - Position 1 einnehmen, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: NM_SF, ID: 0x040C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SF, ID: 0x04EC. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SF, ID: 0x076C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SF, ID: 0x07CC. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: SF_RES - Reserviert für Vektorformatkennzeichnung BR211, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG07 - Prozessgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG06 - Prozessgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG05 - Prozessgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG04 - Prozessgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG03 - Prozessgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG02 - Prozessgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG01 - Prozessgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0F - Prozessgröße 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0E - Prozessgröße 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0D - Prozessgröße 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0C - Prozessgröße 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0B - Prozessgröße 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG0A - Prozessgröße 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG09 - Prozessgröße 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG08 - Prozessgröße 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG17 - Prozessgröße 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG16 - Prozessgröße 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG15 - Prozessgröße 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG14 - Prozessgröße 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG13 - Prozessgröße 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG12 - Prozessgröße 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG11 - Prozessgröße 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG10 - Prozessgröße 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1F - Prozessgröße 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1E - Prozessgröße 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1D - Prozessgröße 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1C - Prozessgröße 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1B - Prozessgröße 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG1A - Prozessgröße 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG19 - Prozessgröße 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG18 - Prozessgröße 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG27 - Prozessgröße 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG26 - Prozessgröße 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG25 - Prozessgröße 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG24 - Prozessgröße 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG23 - Prozessgröße 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG22 - Prozessgröße 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG21 - Prozessgröße 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG20 - Prozessgröße 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2F - Prozessgröße 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2E - Prozessgröße 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2D - Prozessgröße 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2C - Prozessgröße 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2B - Prozessgröße 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG2A - Prozessgröße 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG29 - Prozessgröße 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG28 - Prozessgröße 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG37 - Prozessgröße 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG36 - Prozessgröße 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG35 - Prozessgröße 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG34 - Prozessgröße 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG33 - Prozessgröße 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG32 - Prozessgröße 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG31 - Prozessgröße 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG30 - Prozessgröße 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3F - Prozessgröße 3Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3E - Prozessgröße 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3D - Prozessgröße 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3C - Prozessgröße 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3B - Prozessgröße 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG3A - Prozessgröße 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG39 - Prozessgröße 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: SF_PG38 - Prozessgröße 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: SB_A1, ID: 0x01B6. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: LE_B_ENT - Lehne Beifahrersitz entriegelt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_POS_LV - (Abschnitte) Beifahrersitzposition Längsverstellung, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: SB_POS_HV - (Abschnitte) Beifahrersitzposition Höhenverstellung, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: SB_POS_L - (Abschnitte) Beifahrersitzposition Lehnenverstellung, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: SB_POS_NV - (Abschnitte) Beifahrersitzpostion Neigungsverstellung, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: SB_POS_K - (Abschnitte) Beifahrersitzposition Kopfstützenverstellung, OFFSET 40, LENGTH 8
ECU NAME: SB_A2, ID: 0x02B1. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: MB_BET - Memorytaste Beifahrer betätigt, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P3_SP - Memory Beifahrer - Position 3 speichern, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P2_SP - Memory Beifahrer - Position 2 speichern, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P1_SP - Memory Beifahrer - Position 1 speichern, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P3_EN - Memory Beifahrer - Position 3 einnehmen, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P2_EN - Memory Beifahrer - Position 2 einnehmen, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: MB_P1_EN - Memory Beifahrer - Position 1 einnehmen, OFFSET 15, LENGTH 1
ECU NAME: NM_SB, ID: 0x040D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SB, ID: 0x04ED. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SB, ID: 0x076D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SB, ID: 0x07CD. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: SB_RES - Reserviert für Vektorformatkennzeichnung BR211, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG07 - Prozessgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG06 - Prozessgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG05 - Prozessgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG04 - Prozessgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG03 - Prozessgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG02 - Prozessgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG01 - Prozessgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0F - Prozessgröße 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0E - Prozessgröße 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0D - Prozessgröße 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0C - Prozessgröße 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0B - Prozessgröße 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG0A - Prozessgröße 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG09 - Prozessgröße 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG08 - Prozessgröße 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG17 - Prozessgröße 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG16 - Prozessgröße 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG15 - Prozessgröße 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG14 - Prozessgröße 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG13 - Prozessgröße 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG12 - Prozessgröße 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG11 - Prozessgröße 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG10 - Prozessgröße 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1F - Prozessgröße 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1E - Prozessgröße 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1D - Prozessgröße 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1C - Prozessgröße 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1B - Prozessgröße 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG1A - Prozessgröße 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG19 - Prozessgröße 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG18 - Prozessgröße 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG27 - Prozessgröße 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG26 - Prozessgröße 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG25 - Prozessgröße 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG24 - Prozessgröße 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG23 - Prozessgröße 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG22 - Prozessgröße 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG21 - Prozessgröße 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG20 - Prozessgröße 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2F - Prozessgröße 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2E - Prozessgröße 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2D - Prozessgröße 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2C - Prozessgröße 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2B - Prozessgröße 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG2A - Prozessgröße 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG29 - Prozessgröße 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG28 - Prozessgröße 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG37 - Prozessgröße 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG36 - Prozessgröße 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG35 - Prozessgröße 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG34 - Prozessgröße 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG33 - Prozessgröße 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG32 - Prozessgröße 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG31 - Prozessgröße 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG30 - Prozessgröße 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3F - Prozessgröße 3Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3E - Prozessgröße 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3D - Prozessgröße 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3C - Prozessgröße 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3B - Prozessgröße 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG3A - Prozessgröße 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG39 - Prozessgröße 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: SB_PG38 - Prozessgröße 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: PFDS_A1, ID: 0x02A8. MSG COUNT: 5
	MSG NAME: PFDS_DEAKT - Pumpe FDS deaktiviert, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_ENT - Druckbehälter entlüften, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_OVLD - Vorwarnung Überlast, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDSMOT_ST - Status FDS-Pumpenmotor, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: P_PFDS - (hPa) Versorgungsdruck FDS-Pumpe, OFFSET 11, LENGTH 5
ECU NAME: NM_PFDS, ID: 0x040E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_PFDS, ID: 0x04EE. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_PFDS, ID: 0x076E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_PFDS, ID: 0x07CE. MSG COUNT: 24
	MSG NAME: PFDS_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: PFDS_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 23, LENGTH 1
ECU NAME: FDSVL_A1, ID: 0x032C. MSG COUNT: 5
	MSG NAME: FDS_AKT_VL - Fahrdynamische Sitzverstellung  aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: MITT_AKT_VL - Dynamische Lordosenstützenverstellung  aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SEIT_AKT_VL - Seitenhaltverstellung aktiv, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_STAT - FDSVL-Status, OFFSET 4, LENGTH 2
	MSG NAME: PFDS_ANF_VL - Anforderung FDS-Pumpe, OFFSET 6, LENGTH 2
ECU NAME: NM_FDSVL, ID: 0x041E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_FDSVL, ID: 0x04FE. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_FDSVL, ID: 0x077E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_FDSVL, ID: 0x07DE. MSG COUNT: 40
	MSG NAME: FDSVL_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVL_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: FDSVR_A1, ID: 0x032D. MSG COUNT: 5
	MSG NAME: FDS_AKT_VR - Fahrdynamische Sitzverstellung  aktiv, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: MITT_AKT_VR - Dynamische Lordosenstützenverstellung  aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SEIT_AKT_VR - Seitenhaltverstellung aktiv, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_STAT - FDSVR-Status, OFFSET 4, LENGTH 2
	MSG NAME: PFDS_ANF_VR - Anforderung FDS-Pumpe, OFFSET 6, LENGTH 2
ECU NAME: NM_FDSVR, ID: 0x041F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_FDSVR, ID: 0x04FF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_FDSVR, ID: 0x077F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_FDSVR, ID: 0x07DF. MSG COUNT: 40
	MSG NAME: FDSVR_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: FDSVR_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: SHZ_A1, ID: 0x0210. MSG COUNT: 10
	MSG NAME: SHB_VL_USPG - Sitzheizg./-belüftg. ausgeschaltet wg. Unterspg., OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SH_VL_ST - Status Sitzheizung vorne links, OFFSET 3, LENGTH 2
	MSG NAME: SBLFT_VL_ST - Status Sitzbelüftung vorne links, OFFSET 6, LENGTH 2
	MSG NAME: SHB_VR_USPG - Sitzheizg./-belüftg. ausgeschaltet wg. Unterspg., OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SH_VR_ST - Status Sitzheizung vorne rechts, OFFSET 11, LENGTH 2
	MSG NAME: SBLFT_VR_ST - Status Sitzbelüftung vorne rechts, OFFSET 14, LENGTH 2
	MSG NAME: SH_HL_USPG - Sitzheizg. ausgeschaltet wg. Unterspg., OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SH_HL_ST - Status Sitzheizung hinten links, OFFSET 19, LENGTH 2
	MSG NAME: SH_HR_USPG - Sitzheizg. ausgeschaltet wg. Unterspg., OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SH_HR_ST - Status Sitzheizung hinten rechts, OFFSET 27, LENGTH 2
ECU NAME: NM_SHZ, ID: 0x041B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_SHZ, ID: 0x04FB. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_SHZ, ID: 0x077B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_SHZ, ID: 0x07DB. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: SHZ_RES - Reserviert für Vektorformatkennzeichnung BR 211, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG07 - Prozessgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG06 - Prozessgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG05 - Prozessgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG04 - Prozessgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG03 - Prozessgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG02 - Prozessgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG01 - Prozessgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0F - Prozessgröße 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0E - Prozessgröße 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0D - Prozessgröße 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0C - Prozessgröße 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0B - Prozessgröße 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG0A - Prozessgröße 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG09 - Prozessgröße 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG08 - Prozessgröße 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG17 - Prozessgröße 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG16 - Prozessgröße 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG15 - Prozessgröße 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG14 - Prozessgröße 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG13 - Prozessgröße 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG12 - Prozessgröße 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG11 - Prozessgröße 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG10 - Prozessgröße 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1F - Prozessgröße 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1E - Prozessgröße 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1D - Prozessgröße 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1C - Prozessgröße 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1B - Prozessgröße 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG1A - Prozessgröße 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG19 - Prozessgröße 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG18 - Prozessgröße 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG27 - Prozessgröße 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG26 - Prozessgröße 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG25 - Prozessgröße 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG24 - Prozessgröße 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG23 - Prozessgröße 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG22 - Prozessgröße 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG21 - Prozessgröße 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG20 - Prozessgröße 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2F - Prozessgröße 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2E - Prozessgröße 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2D - Prozessgröße 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2C - Prozessgröße 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2B - Prozessgröße 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG2A - Prozessgröße 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG29 - Prozessgröße 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG28 - Prozessgröße 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG37 - Prozessgröße 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG36 - Prozessgröße 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG35 - Prozessgröße 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG34 - Prozessgröße 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG33 - Prozessgröße 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG32 - Prozessgröße 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG31 - Prozessgröße 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG30 - Prozessgröße 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3F - Prozessgröße 3Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3E - Prozessgröße 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3D - Prozessgröße 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3C - Prozessgröße 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3B - Prozessgröße 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG3A - Prozessgröße 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG39 - Prozessgröße 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: SHZ_PG38 - Prozessgröße 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: STH_A1, ID: 0x0094. MSG COUNT: 5
	MSG NAME: STHL_EIN - Standheizung/-lüftung einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: STHL_AUS - Standheizung-/Lüftung ausschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: GEBLAESE_EIN - Fahrzeuggebläse einschalten, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: VWZ_MENUE - Vorwahlzeit-Menue öffnen, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SENDLM_EIN - Sendelernmodus ein, OFFSET 6, LENGTH 1
ECU NAME: STH_A2, ID: 0x0390. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: T_WASSERAUST - (°C) Wasseraustrittstemperatur am Heizgerät, OFFSET 0, LENGTH 8
ECU NAME: NM_STH, ID: 0x0419. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_STH, ID: 0x04F9. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_STH, ID: 0x0779. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_STH, ID: 0x07D9. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: STH_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: STH_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: KLA_A1, ID: 0x0030. MSG COUNT: 22
	MSG NAME: HHS_EIN - Heizbare Heckscheibe einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: EC_AKT - EC-Modus aktiv, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: IFG_EIN - Innenfühlergebläse einschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ZWP_EIN - Zusatzwasserpumpe einschalten, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ZH_EIN_OK - Zuheizer einschalten erlaubt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: LL_DZA - Leerlauf-Drehzahlanhebung zur Kälteleistungserhöhung, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: HEIZEN - Standheizung heizen, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: LUEFTEN - Standheizung lüften, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: NLFTS - (%) Motorlüfter Solldrehzahl, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: M_KOMP - (Nm) Drehmomentaufnahme Kältekompressor, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: KOMP_STELL - (%) Kältekompressor Stellsignal, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: DEFROST_AKT - Defrostbetrieb aktiv, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: REST_AKT - Restwärmebetrieb aktiv, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: KJAL_ZU - Kühlerjalousie schließen, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: ABVENT_W_ZU - Absperrventil Wärmetauscher schließen, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: ZH_ANF - (Stufen) Anforderung Zuheizleistung, OFFSET 37, LENGTH 3
	MSG NAME: GEB_LSTG - (%) Gebläse-Leistung, OFFSET 40, LENGTH 8
	MSG NAME: UL_AKT_KLA - Umluft aktiv, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: LKO_VORN - Stellung Lüftungsklappe oben, OFFSET 50, LENGTH 2
	MSG NAME: LKM_VORN - Stellung Lüftungsklappe Mitte, OFFSET 52, LENGTH 2
	MSG NAME: LKU_VORN - Stellung Lüftungsklappe unten, OFFSET 54, LENGTH 2
	MSG NAME: T_INNEN_KLA - (°C) Innentemperatur, OFFSET 56, LENGTH 8
ECU NAME: KLA_A2, ID: 0x0250. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: FHR_KLA - Fenster hinten rechts öffnen/schließen, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_KLA - Fenster hinten links öffnen/schließen, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_KLA - Fenster vorne rechts öffnen/schließen, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_KLA - Fenster vorne links öffnen/schließen, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_KLA - SHD/Verdeck öffnen/schließen, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_RI_KLA - Richtung Komfortbetätigung: Öffnen [0], Schließen [1], OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KB_MOD_KLA - Komfortbetätigung Automatiklauf [1] Manuell [0], OFFSET 6, LENGTH 1
ECU NAME: KLA_A3, ID: 0x02D8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: T_TAU - (°C) Taupunkttemperatur, OFFSET 0, LENGTH 8
ECU NAME: KLA_A5, ID: 0x00F1. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: HZL_ANF - (%) Anforderung Heizleistung, OFFSET 0, LENGTH 8
	MSG NAME: T_AUSSEN_WM - (°C) Außenlufttemperatur für Wärmemanagement, OFFSET 8, LENGTH 8
ECU NAME: NM_KLA, ID: 0x0411. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_KLA, ID: 0x04F1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_KLA, ID: 0x0771. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_KLA, ID: 0x07D1. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: KLA_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_FM01 - Fehlermeldung 01h, OFFSET 8, LENGTH 16
	MSG NAME: KLA_FM02 - Fehlermeldung 02h, OFFSET 24, LENGTH 16
	MSG NAME: KLA_FM03 - Fehlermeldung 03h, OFFSET 40, LENGTH 16
	MSG NAME: KLA_PGV0F - Zustandsgröße 0Fh, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV0E - Zustandsgröße 0Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV0D - Zustandsgröße 0Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV0C - Zustandsgröße 0Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV0B - Zustandsgröße 0Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV0A - Zustandsgröße 0Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV09 - Zustandsgröße 09h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: KLA_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: BSG_A1, ID: 0x0009. MSG COUNT: 13
	MSG NAME: BN_NTLF - Bordnetz-Notlauf: Prio1- und Prio2-Verbraucher aus, Zweite Batterie stützt, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_NTLF_P1 - Bordnetz-Notlauf: Prio1-Verbraucher aus, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_NTLF_P2 - Bordnetz-Notlauf: Prio2-Verbraucher aus, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_WARN4 - Bordnetz-Warnung: Starterltg. unterbr. oder Sicherung Starterbatt. defekt, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_WARN3 - Bordnetz-Warnung: BSG/Stromsensor defekt oder Relais K2 defekt, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_WARN2 - Bordnetz-Warnung: Notlauf (Prio1- oder Prio2-Verbr. aus), OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_WARN1 - Bordnetz-Warnung: Notlauf (Prio1- & 2-Verbr. aus, Zweite Batt. stützt), OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: BN_KL61 - Batterie wird nicht geladen, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SOHS_B - Batterie alt, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: SOCS_B - Batterie teilentladen, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: SOCS_START - Startverfügbarkeit, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: HHS_BSG - Steuerung heizbare Heckscheibe, OFFSET 16, LENGTH 2
	MSG NAME: BSG_AKT - Batterie-SG aktiv, OFFSET 23, LENGTH 1
ECU NAME: BSG_A2, ID: 0x00A0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: BACKUP_CP - Batterie Backup für CP, OFFSET 1, LENGTH 3
ECU NAME: NM_BSG, ID: 0x0412. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_BSG, ID: 0x04F2. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_BSG, ID: 0x0772. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_BSG, ID: 0x07D2. MSG COUNT: 40
	MSG NAME: BSG_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV08 - Zustandsgröße 08h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV07 - Zustandsgröße 07h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV06 - Zustandsgröße 06h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV05 - Zustandsgröße 05h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: BSG_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 39, LENGTH 1
ECU NAME: MSS_A1, ID: 0x0015. MSG COUNT: 19
	MSG NAME: FL_EIN_MSS - Fernlicht einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_EIN_MSS - Nebelscheinwerfer einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: SGH_EIN_MSS - Signalhorn einschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_EIN_MSS - MSS-Blinken ein, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: T_HIRU_EIN - Taxi Hilferuf absetzen, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: UMLUFT_MSS - Umluftklappen schließen, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: IL_EIN_MSS - Innenlicht einschalten, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: ZV_ZU_MSS - Zentralverriegelung schließen, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_HELL_MSS - (ms) Dauer Blinker-Hellphase, OFFSET 8, LENGTH 8
	MSG NAME: SGH_AN_MSS - (ms) Dauer des Hupens, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: NSW_HELL_MSS - (ms) Dauer Nebelscheinwerfer-Hellphase, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: FL_HELL_MSS - (ms) Dauer Fernlicht-Hellphase, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: FU_FRSP_AKT - Funkaufschaltung aktiv, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: BHF_LED_AKT - LED Behördenfunk einschalten, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: ANF_ZT - Anfrage Zehnertastatur HU, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: LADEN_AKT - 220V-Fremdladung ist angeschlossen, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: AUDIO_MUTE2 - Muting der Audioquelle bei Funkempfang, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: AUDIO_MUTE1 - Audio Mute, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: SIR_EIN_MSS - Sirene einschalten, OFFSET 47, LENGTH 1
ECU NAME: MSS_A2, ID: 0x01AE. MSG COUNT: 13
	MSG NAME: DZ_KL - Dachzeichen-Kontrolllampe ein, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: DZ_LA_DEF - Dachzeichen Lampendefekt, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: DZ_PRF - Dachzeichen prüfen (Unterbrechung), OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: DZ_DEF - Dachzeichen defekt (Kurzschluss), OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_USPG - MSS detektiert Unterspannung, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_ALM - Stiller Alarm ausgelöst, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: NOTALM_DEF - Notalarm-Anlage defekt, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_EE_DEF - Elektrik am MSS defekt, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: FNK_STAT - Funkgerätstatus ein [1] aus [0], OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_SUMMER - Summer ansteuern im Kombi, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_USPG_MO - MSS detektiert Unterspannung bei Motor läuft, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: FSB_FEHLER - Frontscheiben-Hzg. Fehlfunktion, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: FSB_HZG_AUS - Frontscheiben-Hzg. Aus wg. Timer, OFFSET 23, LENGTH 1
ECU NAME: MSS_A3, ID: 0x01CE. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: DEST_LAT - (ms) GPS Latitude, South = [-]; North = [+], OFFSET 0, LENGTH 32
	MSG NAME: DEST_LONG - (ms) GPS Longitude, West = [-]; East = [+], OFFSET 32, LENGTH 32
ECU NAME: MSS_A4, ID: 0x0248. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: FHR_ALARM - Fenster hinten rechts schließen, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: FHL_ALARM - Fenster hinten links schließen, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FVR_ALARM - Fenster vorne rechts schließen, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: FVL_ALARM - Fenster vorne links schließen, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_ALARM - SHD schließen, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: RI_ALARM - Richtung Alarmbetätigg.: Öffnen [0], Schließen [1], OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: MOD_ALARM - Automatiklauf [1], Manuell [0], OFFSET 6, LENGTH 1
ECU NAME: MSSK_A1, ID: 0x0046. MSG COUNT: 21
	MSG NAME: SGH_EIN_K - Signalhorn einschalten, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: LHP_EIN_K - Lichthupe einschalten, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: FL_EIN_K - Fernlicht einschalten, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_RE_K - Richtungsblinken rechts, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: BLI_LI_K - Richtungsblinken links, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_2_K - Scheibenwischer Stufe 2 einschalten, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_1_K - Scheibenwischer Stufe 1 einschalten, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: SCH_WI_INT_K - Scheibenwischer Intervall einschalten, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: WASCHEN_K - Waschen einschalten, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: TIPP_WISCH_K - Tippwischen einschalten, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: HECK_INT_K - Heckscheibe Intervall-Wischen, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: HECK_WISCH_K - Heckscheibe wischen/waschen, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: WBL_EIN_K - Warnblinklicht ein, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: STL_EIN_K - Standlicht einschalten, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: ABL_EIN_K - Abblendlicht einschalten, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: NSW_EIN_K - Nebelscheinwerfer einschalten, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: NSL_EIN_K - Nebelschlussleuchte einschalten, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_STOP - Schiebedach Stop, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: HD_AUF_K - Hubdach öffnen, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_ZU_K - Schiebedach schließen, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: SHD_AUF_K - Schiebedach öffnen, OFFSET 27, LENGTH 1
ECU NAME: MSSK_A2, ID: 0x0208. MSG COUNT: 3
	MSG NAME: SBF_K_TGL - Beifahrersitz - Togglebit, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: SBF_ZUR_K - Beifahrersitz - längs zurück, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: SBF_VOR_K - Beifahrersitz - längs vor, OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: TP_MSS_AGW3, ID: 0x01D8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_MSS_AGW3 - Kommunikation vom MSS zum AGW, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_MSS_KOMBI2, ID: 0x01A6. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_MSS_KOMBI - Kommunikation vom MSS zum KOMBI, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_MSS, ID: 0x0406. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MSS, ID: 0x04E6. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_MSS, ID: 0x0766. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_MSS, ID: 0x07C6. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: MSS_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: MSS_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: PTS_A1, ID: 0x02B0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: PTS_ST_AUS - PTS ist komplett ausgeschaltet, OFFSET 0, LENGTH 1
ECU NAME: PTS_A2, ID: 0x020E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: P_PTS - PTS warnt, OFFSET 7, LENGTH 1
ECU NAME: NM_PTS, ID: 0x0413. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_PTS, ID: 0x04F3. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_PTS, ID: 0x0773. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_PTS, ID: 0x07D3. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: PTS_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_PGV04 - Zustandsgröße 04h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_PGV03 - Zustandsgröße 03h, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_PGV02 - Zustandsgröße 02h, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: PTS_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: RDK_A1, ID: 0x0198. MSG COUNT: 20
	MSG NAME: SERVICE - Service, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_INI - Reifendruckkontrolle nicht initialisiert, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: P_VERL_S - Schneller Druckverlust, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: P_MIN - Mindestdruck, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: P_VERL_L - Langsamer Druckverlust, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: VBZ - Beladungszustand/Geschwindigkeit, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: S_UE - Störsender/Überhitzung, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: WARNFARBE - Warnfarbe (Rot [1] / Gelb [0]), OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_OFF - RDK deaktiviert, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: RR - Reserverad, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: RHR - Reifen hinten rechts, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: RHL - Reifen hinten links, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: RVR - Reifen vorne rechts, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: RVL - Reifen vorne links, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: MITPOS - Reifenpositionen anzeigen, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: P_RVL - (bar) Reifendruck vorne links, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: P_RVR - (bar) Reifendruck vorne rechts, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: P_RHL - (bar) Reifendruck hinten links, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: P_RHR - (bar) Reifendruck hinten rechts, OFFSET 40, LENGTH 8
	MSG NAME: P_RR - (bar) Reifendruck Reserverad, OFFSET 48, LENGTH 8
ECU NAME: NM_RDK, ID: 0x0418. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_RDK, ID: 0x04F8. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_RDK, ID: 0x0778. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_RDK, ID: 0x07D8. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: RDK_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV3E - Fehlervektor 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV3D - Fehlervektor 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV3C - Fehlervektor 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: RDK_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
ECU NAME: AGW_A1, ID: 0x0034. MSG COUNT: 7
	MSG NAME: WARN_SL_HU - HU kann keine Freigabe für Öffnen erteilen, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: WARN_SL_CDC - CDC kann keine Freigabe für Schließen erteilen, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: AUF_OK_HU - Öffnen erlaubt, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: ZU_OK_CDC - Schließen erlaubt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: EJECT_CDC - Schalterleiste gesperrt für CDC, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: EJECT_HU - Schalterleiste gesperrt für HU, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: SBS_AKT - Sprachbediensystem aktiv, OFFSET 8, LENGTH 1
ECU NAME: AGW_A2, ID: 0x020A. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: P_AGW - Prioritäten am AGW, OFFSET 5, LENGTH 3
ECU NAME: AGW_A3, ID: 0x0138. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: CANCEL_HU - Ablehnung Zifferneingabe HU, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: STERN_HU - Stern-Taste betätigt, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: RAUTE_HU - Rauten-Taste betätigt, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: ZIFFER_HU - Zifferntastatur Headunit, OFFSET 4, LENGTH 4
	MSG NAME: FUNKTIONSTASTEN - Funktionstasten, OFFSET 10, LENGTH 3
	MSG NAME: AKT_SYS - Aktive Applikation, OFFSET 13, LENGTH 3
ECU NAME: GPS_A1, ID: 0x0338. MSG COUNT: 2
	MSG NAME: LATITUDE - (ms) GPS Latitude (+ = North), OFFSET 0, LENGTH 32
	MSG NAME: LONGITUDE - (ms) GPS Longitude (+ = East), OFFSET 32, LENGTH 32
ECU NAME: GPS_A2, ID: 0x0339. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: UTC_YEARS - (years) UTC years, OFFSET 0, LENGTH 16
	MSG NAME: UTC_MONTHS - (months) UTC months, OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: UTC_DAYS - (days) UTC days, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: UTC_HOURS - (h) UTC hours, OFFSET 32, LENGTH 8
	MSG NAME: UTC_MINUTES - (min) UTC minutes, OFFSET 40, LENGTH 8
	MSG NAME: UTC_SECONDS - (s) UTC seconds, OFFSET 48, LENGTH 16
ECU NAME: GPS_A3, ID: 0x033A. MSG COUNT: 13
	MSG NAME: GPS_SPEED - (cm/s) GPS Speed, OFFSET 0, LENGTH 16
	MSG NAME: GPS_HEADING - (°) GPS Heading (0 ° = North), OFFSET 16, LENGTH 8
	MSG NAME: GPS_HEIGHT - (m) GPS height, OFFSET 24, LENGTH 8
	MSG NAME: GPS_FIX - GPS fix, OFFSET 37, LENGTH 3
	MSG NAME: POS_AVLB - GPS position avilable, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: DIFF_POS_AVLB - Differential GPS position data available, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: DEAD_RCK - Dead reckoning available, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: IDG - Inside digitalized area (on map), OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: FDG - Fully digitalized area, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: MDM - Matched to digital map, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: CALI - Calibrated, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: V_DOP - Vertical dilution of position, OFFSET 48, LENGTH 8
	MSG NAME: H_DOP - Horizontal dilution of position, OFFSET 56, LENGTH 8
ECU NAME: IPS_A1, ID: 0x01BA. MSG COUNT: 6
	MSG NAME: IPS_UPD_ACK - IPS Update Acknowledge, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: IPS_ERROR - IPS Fehler, OFFSET 1, LENGTH 3
	MSG NAME: IPS_WATCH - IPS Watchdog, OFFSET 4, LENGTH 4
	MSG NAME: IPS_TIME - IPS Anzeigezeit, OFFSET 8, LENGTH 4
	MSG NAME: IPS_INDICATION - IPS Symbol anzeige, OFFSET 12, LENGTH 4
	MSG NAME: IPS_ATTRIBUTE - IPS Icon Attribute, OFFSET 20, LENGTH 4
ECU NAME: TP_AGW_KOMBI1, ID: 0x01A4. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_AGW_KOMBI - Kommunikation AGW zum KOMBI, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_AGW_MSS3, ID: 0x0334. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_AGW_MSS3 - Kommunikation AGW zum MSS, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: TP_AGW_TELEAID6, ID: 0x03E3. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: TP_AGW_TELEAID - Kommunikation AGW zum TELEAID, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: NM_AGW, ID: 0x0416. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: NM - Netzwerkmanagement, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_AGW, ID: 0x04F6. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST0, ID: 0x0680. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST1, ID: 0x0681. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST10, ID: 0x068A. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST11, ID: 0x068B. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST12, ID: 0x068C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST13, ID: 0x068D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST14, ID: 0x068E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST15, ID: 0x068F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST2, ID: 0x0682. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST3, ID: 0x0683. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST4, ID: 0x0684. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST5, ID: 0x0685. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST6, ID: 0x0686. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST7, ID: 0x0687. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST8, ID: 0x0688. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: D_RS_MOST9, ID: 0x0689. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: D_RS - KWP2000 Diagnose-Response, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SG_APPL_AGW, ID: 0x0776. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: SG_APPL - Steuergerät an externe Applikation, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_AAG, ID: 0x072F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_AGW, ID: 0x05C9. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_ALB, ID: 0x05BE. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_ARMADA, ID: 0x06A3. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_BSG, ID: 0x072D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_DBE, ID: 0x0678. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_EZS, ID: 0x04DF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_FDSVL, ID: 0x06A1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_FDSVR, ID: 0x06A0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_HFS, ID: 0x0568. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_KLA, ID: 0x078E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_KOMBI, ID: 0x05AB. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_LRK, ID: 0x06B0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_MRM, ID: 0x06C1. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_MSS, ID: 0x0720. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_OBF, ID: 0x06BA. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_PFDS, ID: 0x0731. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_PTS, ID: 0x072C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_RDK, ID: 0x06A7. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_RWT, ID: 0x05BF. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SAM_B, ID: 0x067E. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SAM_H, ID: 0x057C. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SAM_V, ID: 0x067D. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SB, ID: 0x06B2. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SD, ID: 0x07C4. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SF, ID: 0x06B3. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_SHZ, ID: 0x0564. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_STH, ID: 0x073F. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_THL, ID: 0x0756. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_THR, ID: 0x0754. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_TVL, ID: 0x06D7. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_TVR, ID: 0x06C0. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_UBF, ID: 0x06A2. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: APPL_SG_WSS, ID: 0x06B7. MSG COUNT: 1
	MSG NAME: APPL_SG - Externe Applikation zu Steuergerät, OFFSET 0, LENGTH 64
ECU NAME: SD_RS_AGW, ID: 0x07D6. MSG COUNT: 64
	MSG NAME: AGW_KENN - Identifizierung für > 8 byte, OFFSET 0, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV07 - Fehlervektor 07h, OFFSET 1, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV06 - Fehlervektor 06h, OFFSET 2, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV05 - Fehlervektor 05h, OFFSET 3, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV04 - Fehlervektor 04h, OFFSET 4, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV03 - Fehlervektor 03h, OFFSET 5, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV02 - Fehlervektor 02h, OFFSET 6, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV01 - Fehlervektor 01h, OFFSET 7, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0F - Fehlervektor 0Fh, OFFSET 8, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0E - Fehlervektor 0Eh, OFFSET 9, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0D - Fehlervektor 0Dh, OFFSET 10, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0C - Fehlervektor 0Ch, OFFSET 11, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0B - Fehlervektor 0Bh, OFFSET 12, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV0A - Fehlervektor 0Ah, OFFSET 13, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV09 - Fehlervektor 09h, OFFSET 14, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV08 - Fehlervektor 08h, OFFSET 15, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV17 - Fehlervektor 17h, OFFSET 16, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV16 - Fehlervektor 16h, OFFSET 17, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV15 - Fehlervektor 15h, OFFSET 18, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV14 - Fehlervektor 14h, OFFSET 19, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV13 - Fehlervektor 13h, OFFSET 20, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV12 - Fehlervektor 12h, OFFSET 21, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV11 - Fehlervektor 11h, OFFSET 22, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV10 - Fehlervektor 10h, OFFSET 23, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1F - Fehlervektor 1Fh, OFFSET 24, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1E - Fehlervektor 1Eh, OFFSET 25, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1D - Fehlervektor 1Dh, OFFSET 26, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1C - Fehlervektor 1Ch, OFFSET 27, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1B - Fehlervektor 1Bh, OFFSET 28, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV1A - Fehlervektor 1Ah, OFFSET 29, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV19 - Fehlervektor 19h, OFFSET 30, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV18 - Fehlervektor 18h, OFFSET 31, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV27 - Fehlervektor 27h, OFFSET 32, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV26 - Fehlervektor 26h, OFFSET 33, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV25 - Fehlervektor 25h, OFFSET 34, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV24 - Fehlervektor 24h, OFFSET 35, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV23 - Fehlervektor 23h, OFFSET 36, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV22 - Fehlervektor 22h, OFFSET 37, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV21 - Fehlervektor 21h, OFFSET 38, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV20 - Fehlervektor 20h, OFFSET 39, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2F - Fehlervektor 2Fh, OFFSET 40, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2E - Fehlervektor 2Eh, OFFSET 41, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2D - Fehlervektor 2Dh, OFFSET 42, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2C - Fehlervektor 2Ch, OFFSET 43, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2B - Fehlervektor 2Bh, OFFSET 44, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV2A - Fehlervektor 2Ah, OFFSET 45, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV29 - Fehlervektor 29h, OFFSET 46, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV28 - Fehlervektor 28h, OFFSET 47, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV37 - Fehlervektor 37h, OFFSET 48, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV36 - Fehlervektor 36h, OFFSET 49, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV35 - Fehlervektor 35h, OFFSET 50, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV34 - Fehlervektor 34h, OFFSET 51, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV33 - Fehlervektor 33h, OFFSET 52, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV32 - Fehlervektor 32h, OFFSET 53, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV31 - Fehlervektor 31h, OFFSET 54, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV30 - Fehlervektor 30h, OFFSET 55, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_PGV01 - Zustandsgröße 01h, OFFSET 56, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV3E - Fehlervektor 3Eh, OFFSET 57, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV3D - Fehlervektor 3Dh, OFFSET 58, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV3C - Fehlervektor 3Ch, OFFSET 59, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV3B - Fehlervektor 3Bh, OFFSET 60, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV3A - Fehlervektor 3Ah, OFFSET 61, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV39 - Fehlervektor 39h, OFFSET 62, LENGTH 1
	MSG NAME: AGW_FV38 - Fehlervektor 38h, OFFSET 63, LENGTH 1
