(module ARDUINO_FIODIPP (layer F.Cu)
  (descr "Arduion FIO Dip Pins")
  (tags "ARDUINO FIO")
  (fp_text reference ARDUINO_FIODIPP (at 0 -1.27) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.27) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  )
  (fp_line (start -12.8016 17.8943) (end 12.8016 17.8943) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 12.8016 17.8943) (end 12.8016 -25.2857) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 12.8016 -25.2857) (end 14.0716 -26.5557) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 14.0716 -26.5557) (end 14.0716 -47.1043) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 14.0716 -47.1043) (end -14.0716 -47.1043) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -14.0716 -47.1043) (end -14.0716 -26.5557) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -14.0716 -26.5557) (end -12.8016 -25.2857) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -12.8016 -25.2857) (end -12.8016 17.8943) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 14.224 18.0467) (end 14.224 -53.6067) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 14.224 -53.6067) (end -14.224 -53.6067) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -14.224 -53.6067) (end -14.224 18.0467) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -14.224 18.0467) (end 14.224 18.0467) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -12.7 17.78) (end 12.7 17.78) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 12.7 17.78) (end 12.7 -25.4) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 12.7 -25.4) (end 13.97 -26.67) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 13.97 -26.67) (end 13.97 -46.99) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 13.97 -46.99) (end -13.97 -46.99) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -13.97 -46.99) (end -13.97 -26.67) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -13.97 -26.67) (end -12.7 -25.4) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -12.7 -25.4) (end -12.7 17.78) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 12.7 -46.99) (end 12.7 -53.34) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 12.7 -53.34) (end -12.7 -53.34) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -12.7 -53.34) (end -12.7 -46.99) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 -16.51) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -13.97) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 -11.43) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 -8.89) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 -6.35) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -11.43 3.81) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 6.35) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 8.89) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 11.43) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -11.43 13.97) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 16.51) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 16.51) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 11.43 13.97) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 11.43) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 11.43 8.89) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.43 6.35) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 11.43 -6.35) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 11.43 -8.89) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 11.43 -11.43) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 11.43 -13.97) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at 11.43 -16.51) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
