(module ARDUINO_Pro-MiniDIPC (layer F.Cu)
  (fp_text reference ARDUINO_Pro-MiniDIPC (at -1.27 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.27 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_circle (center -5.08 -12.7) (end -4.445 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8.9027 -16.4973) (end 8.9027 -16.4973) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.9027 -16.4973) (end 8.9027 16.4973) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.9027 16.4973) (end -8.9027 16.4973) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8.9027 16.4973) (end -8.9027 -16.4973) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8.89 -13.97) (end -6.35 -13.97) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -6.35 -13.97) (end -6.35 -11.43) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -6.35 -11.43) (end -8.89 -11.43) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -8.89 -16.51) (end 8.89 -16.51) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 -16.51) (end 8.89 16.51) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 16.51) (end -8.89 16.51) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -8.89 16.51) (end -8.89 -16.51) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 5.08 2.54) (end 0 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 0 -2.54) (end -5.08 2.54) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end 0 7.62) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 0 7.62) (end 5.08 2.54) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -9.0043 -16.6497) (end 9.0043 -16.6497) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.0043 -16.6497) (end 9.0043 16.6497) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.0043 16.6497) (end -9.0043 16.6497) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -9.0043 16.6497) (end -9.0043 -16.6497) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -12.7) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
