(module ARDUINO_MicroP (layer F.Cu)
  (tags Arduino)
  (fp_text reference ARDUINO_MicroP (at -1.27 -12.7 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.27 -12.7 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start 0 -2.3876) (end -4.9276 2.54) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -4.9276 2.54) (end 0 7.4676) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 0 7.4676) (end 4.9276 2.54) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 4.9276 2.54) (end 0 -2.3876) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -3.556 19.8882) (end 3.556 19.8882) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 3.556 19.8882) (end 3.556 24.9682) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 3.556 24.9682) (end -3.556 24.9682) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -3.556 24.9682) (end -3.556 19.8882) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -9.0043 -24.2443) (end 9.0043 -24.2443) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.0043 -24.2443) (end 9.0043 24.2443) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.0043 24.2443) (end -9.0043 24.2443) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.0043 24.2443) (end -9.0043 -24.2443) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.144 -24.3967) (end 9.144 -24.3967) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.144 -24.3967) (end 9.144 25.2349) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.144 25.2349) (end -9.144 25.2349) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -9.144 25.2349) (end -9.144 -24.3967) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -8.89 -24.13) (end 8.89 -24.13) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 -24.13) (end 8.89 24.13) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 24.13) (end -8.89 24.13) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -8.89 24.13) (end -8.89 -24.13) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.62 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.62 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at 7.62 -15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 7.62 -17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at 7.62 -20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 -22.86 180) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 7.62 -22.86 180) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 7.62 22.86 180) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 22.86 180) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
