(module ARDUINO_MEGAr3B (layer F.Cu)
  (tags Arduino)
  (fp_text reference U** (at 3.048 -57.15) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value ARDUINO_MEGAr3B (at 10.16 -54.61) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -6.6167 -53.6067) (end 101.8667 -53.6067) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 101.8667 -53.6067) (end 101.8667 0.2667) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 101.8667 0.2667) (end -6.6167 0.2667) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -6.6167 0.2667) (end -6.6167 -53.6067) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -1.905 -12.065) (end 11.43 -12.065) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 11.43 -12.065) (end 11.43 -3.175) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 11.43 -3.175) (end -1.905 -3.175) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -1.905 -3.175) (end -1.905 -12.065) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -6.35 -43.815) (end 9.525 -43.815) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 9.525 -43.815) (end 9.525 -32.385) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 9.525 -32.385) (end -6.35 -32.385) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -6.35 -32.385) (end -6.35 -43.815) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.06 -40.64) (end 99.06 -50.8) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.06 -50.8) (end 96.52 -53.34) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 96.52 -53.34) (end 0 -53.34) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.06 0) (end 0 0) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -53.34) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.06 -40.64) (end 101.6 -38.1) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 101.6 -38.1) (end 101.6 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 101.6 -3.81) (end 99.06 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.06 -1.27) (end 99.06 0) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 99.1235 -40.7035) (end 99.1235 -50.8635) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 99.1235 -50.8635) (end 96.5835 -53.4035) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 96.5835 -53.4035) (end -0.0635 -53.4035) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 99.1235 0.0635) (end -0.0635 0.0635) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.0635 0.0635) (end -0.0635 -53.4035) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 99.1235 -40.7035) (end 101.6635 -38.1635) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 101.6635 -38.1635) (end 101.6635 -3.7465) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 101.6635 -3.7465) (end 99.1235 -1.2065) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 99.1235 -1.2065) (end 99.1235 0.0635) (layer B.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P1 thru_hole rect (at 27.94 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P2 thru_hole circle (at 30.48 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P3 thru_hole circle (at 33.02 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P4 thru_hole circle (at 35.56 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P5 thru_hole circle (at 38.1 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P6 thru_hole circle (at 40.64 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P7 thru_hole circle (at 43.18 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad P8 thru_hole circle (at 45.72 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL1 thru_hole rect (at 50.8 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL2 thru_hole circle (at 53.34 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL3 thru_hole circle (at 55.88 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL4 thru_hole circle (at 58.42 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL5 thru_hole circle (at 60.96 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL6 thru_hole circle (at 63.5 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL7 thru_hole circle (at 66.04 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AL8 thru_hole circle (at 68.58 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH1 thru_hole rect (at 73.66 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH2 thru_hole circle (at 76.2 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH3 thru_hole circle (at 78.74 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH4 thru_hole circle (at 81.28 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH5 thru_hole circle (at 83.82 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH6 thru_hole circle (at 86.36 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH7 thru_hole circle (at 88.9 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad AH8 thru_hole circle (at 91.44 -2.54 270) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L1 thru_hole rect (at 63.5 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L2 thru_hole circle (at 60.96 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L3 thru_hole circle (at 58.42 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L4 thru_hole circle (at 55.88 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L5 thru_hole circle (at 53.34 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L6 thru_hole circle (at 50.8 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L7 thru_hole circle (at 48.26 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad L8 thru_hole circle (at 45.72 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H1 thru_hole rect (at 41.656 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H2 thru_hole circle (at 39.116 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H3 thru_hole circle (at 36.576 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H4 thru_hole circle (at 34.036 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H5 thru_hole circle (at 31.496 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H6 thru_hole circle (at 28.956 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H7 thru_hole circle (at 26.416 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H8 thru_hole circle (at 23.876 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H9 thru_hole circle (at 21.336 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad H10 thru_hole circle (at 18.796 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM1 thru_hole rect (at 86.36 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM2 thru_hole circle (at 83.82 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM3 thru_hole circle (at 81.28 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM4 thru_hole circle (at 78.74 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM5 thru_hole circle (at 76.2 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM6 thru_hole circle (at 73.66 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM7 thru_hole circle (at 71.12 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad COM8 thru_hole circle (at 68.58 -50.8 90) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP1 thru_hole rect (at 63.5 -30.48 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP2 thru_hole circle (at 66.04 -30.48) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP3 thru_hole circle (at 63.5 -27.94 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP4 thru_hole circle (at 66.04 -27.94) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP5 thru_hole circle (at 63.5 -25.4 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad ISP6 thru_hole circle (at 66.04 -25.4) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X1 thru_hole rect (at 93.98 -50.8 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X2 thru_hole circle (at 96.52 -50.8) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X3 thru_hole circle (at 93.98 -48.26 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X4 thru_hole circle (at 96.52 -48.26) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X5 thru_hole circle (at 93.98 -45.72 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X6 thru_hole circle (at 96.52 -45.72) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X7 thru_hole circle (at 93.98 -43.18 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X8 thru_hole circle (at 96.52 -43.18) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X9 thru_hole circle (at 93.98 -40.64 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X10 thru_hole circle (at 96.52 -40.64) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X11 thru_hole circle (at 93.98 -38.1 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X12 thru_hole circle (at 96.52 -38.1) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X13 thru_hole circle (at 93.98 -35.56 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X14 thru_hole circle (at 96.52 -35.56) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X15 thru_hole circle (at 93.98 -33.02 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X16 thru_hole circle (at 96.52 -33.02) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X17 thru_hole circle (at 93.98 -30.48 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X18 thru_hole circle (at 96.52 -30.48) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X19 thru_hole circle (at 93.98 -27.94 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X20 thru_hole circle (at 96.52 -27.94) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X21 thru_hole circle (at 93.98 -25.4 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X22 thru_hole circle (at 96.52 -25.4) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X23 thru_hole circle (at 93.98 -22.86 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X24 thru_hole circle (at 96.52 -22.86) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X25 thru_hole circle (at 93.98 -20.32 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X26 thru_hole circle (at 96.52 -20.32) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X27 thru_hole circle (at 93.98 -17.78 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X28 thru_hole circle (at 96.52 -17.78) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X29 thru_hole circle (at 93.98 -15.24 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X30 thru_hole circle (at 96.52 -15.24) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X31 thru_hole circle (at 93.98 -12.7 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X32 thru_hole circle (at 96.52 -12.7) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X33 thru_hole circle (at 93.98 -10.16 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X34 thru_hole circle (at 96.52 -10.16) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X35 thru_hole circle (at 93.98 -7.62 180) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad X36 thru_hole circle (at 96.52 -7.62) (size 1.45 1.45) (drill 1.1) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 96.52 -2.54 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 90.17 -50.8 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 66.04 -7.62 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 66.04 -35.56 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 15.24 -50.8 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 13.97 -2.54 0.1) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
)
