(module ARDUINO_MiniDIPC (layer F.Cu)
  (tags Arduino)
  (fp_text reference ARDUINO_MiniDIPC (at -1.27 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.27 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -6.35 -15.24) (end -6.35 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -6.35 -12.7) (end -8.89 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -8.89 -15.24) (end 8.89 -15.24) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 -15.24) (end 8.89 15.24) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start 8.89 15.24) (end -8.89 15.24) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_line (start -8.89 15.24) (end -8.89 -15.24) (layer F.Fab) (width 0.0762))
  (fp_circle (center -5.715 -12.065) (end -5.715 -12.573) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8.9027 -15.2527) (end 8.9027 -15.2527) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.9027 -15.2527) (end 8.9027 15.2527) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.9027 15.2527) (end -8.9027 15.2527) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8.9027 15.2527) (end -8.9027 -15.2527) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.0043 -15.3543) (end 9.0043 -15.3543) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.0043 -15.3543) (end 9.0043 15.3543) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start 9.0043 15.3543) (end -9.0043 15.3543) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (fp_line (start -9.0043 15.3543) (end -9.0043 -15.3543) (layer F.CrtYd) (width 0.0254))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -13.97) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -11.43) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -8.89) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -6.35) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 6.35) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 8.89) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 11.43) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 13.97) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -13.97) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -11.43) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -6.35) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 8.89) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 11.43) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 13.97) (size 1.35 1.35) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
