(module DC-DC_Buck_Step_Module (layer F.Cu) (tedit 5DB72AF5)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DC-DC_Buck_Step_Module (at 11.43 19.05) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 22.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 17) (end 22.3 17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 22.3 0) (end 22.3 17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.27) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 3.81) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 12.7) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 15.24) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 22.86 1.27) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 22.86 3.81) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 22.86 12.7) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 22.86 15.24) (size 4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
