Palete PBR

A verdadeira finalidade e importancia do palete PBR é a intercambialidade entre empresas, ou seja, é um palete retornável, utilizado em uma rede aberta,
onde as empresas mantem relações comerciais entre si.
Click para ler mais

### PBR

CARACTERÍSTICAS:
A verdadeira finalidade e importancia do palete PBR é a intercambialidade entre empresas, ou seja, é um palete retornável, utilizado em uma rede aberta, onde as empresas mantem relações comerciais entre si, trocam os paletes em suas entregas e recebimento do produto. Após vários anos de estudo, o palete PBR foi lançado oficialmente em 1990, pela ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados e atualmente é gerenciado pelo CPP- Comitê Permanente de Paletização, composto por varias entidades de classe, tendo o IPT/SP como órgão de normatização e fiscalização. Para produzir o palete PBR, a empresa necessita do credenciamento e contrato de Permissão de Fabricação e Uso de Marca, emitido pelo CPP/ABRAS/IPT.
ESPECIFICAÇÕES:
Dimensões: 1000x1200\145mm
Madeiras: Pinus e Eucalipto
Fixação: pregos espirais
Identificações: Gravado em fogo: PBR, mês, ano, marca do fabricante credenciado.

MP 01

Palete duas entradas: uma face simples
Click para ler mais

### MP 01

CARACTERISTICAS
Palete duas entradas: uma face simples
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: Conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos.
Madeiras: Peroba Rosa, Lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: pregos espirais

MP 02

Palete duas entradas: uma face, fundo reforçado
Click para ler mais

### MP 02

CARACTERISTICAS
Palete duas entradas: uma face, fundo reforçado.
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais

MP 03

Palete duas entradas: dupla face, com vãos entre tábuas.
Click para ler mais

### MP 03

CARACTERISTICAS
Palete duas entradas: dupla face, com vãos entre tábuas.
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos, principalmente sacaria e tambores.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais

MP 04

Palete duas entradas: uma face fechada, fundo reforçado.
Click para ler mais

### MP 04

CARACTERISTICAS
Palete duas entradas: uma face fechada, fundo reforçado.
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais

MP 05

Palete duas entradas: uma face, fundo reforçado, com área para cabotagem.
Click para ler mais

### MP 05

CARACTERISTICAS
Palete duas entradas: uma face, fundo reforçado, com área para cabotagem.
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais

MP 06

Palete com quatro entradas: uma face, fundo reforçado (assoalho conforme padrão ISO).
Click para ler mais

### MP 06

CARACTERISTICAS
Palete com quatro entradas: uma face, fundo reforçado (assoalho conforme padrão ISO). Opção com assoalho fechado (sem vão entre as tabuas) .
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais
Opcional: Reforço com 05 parafusos tipo francês.

MP 07

Palete com quatro entradas: dupla face, assoalho conforme padrão ISO. Opção com assoalho fechado
Click para ler mais

### MP 07

CARACTERISTICAS
Palete com quatro entradas: dupla face, assoalho conforme padrão ISO. Opção com assoalho fechado (sem vão entre as tabuas) .
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos. Principalmente sacarias.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais
Opcional: Reforço com 05 parafusos tipo francês.

MP 08

Palete com quatro entradas: uma face, fundo nivelado, assoalho conforme padrão ISO.
Click para ler mais

### MP 08

CARACTERISTICAS
Palete com quatro entradas: uma face, fundo nivelado, assoalho conforme padrão ISO. Opção com assoalho fechado (sem vão entre as tabuas) .
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: conforme especificações do cliente.
Aplicação: usos múltiplos.
Madeiras: Peroba Rosa, lei Duras, Eucalipto e/ou Pinus.
Fixação: Pregos espirais
Opcional: Reforço com 05 parafusos tipo francês.

MP 19

Extensor misto para paletes (lateral Dobrável) .
Click para ler mais

### MP 19

CARACTERISTICAS
Extensor misto para paletes (lateral Dobrável) .
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: altura padrão 195 mm, largura e comprimento: conforme especificações do cliente.
Aplicação: embalagem retornável de vida útil longa (até 08 anos).
Madeiras: Pinus, cedrinho e Pinho Araucária.
Fixação: cantoneiras articuláveis, parafusos, porcas e arruelas zincadas.
Acessórios: colméias, separadores de tampo.

MP 20

Extensor misto para paletes (lateral Dobrável) .
Click para ler mais

### MP 20

CARACTERISTICAS
Extensor misto para paletes (lateral Dobrável) .
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: altura padrão 195 mm, largura e comprimento: conforme especificações do cliente.
Aplicação: embalagem retornável de vida útil longa (até 08 anos). Para colheita de frutas, verduras e legumes.
Madeiras: cedrinho, peroba rosa, Lei Duras.
Fixação: cantoneiras articuláveis, parafusos, porcas e arruelas zincadas.

MP 23

Bin para colheita .
Click para ler mais

### MP 23

CARACTERISTICAS
Extensor misto para paletes (lateral Dobrável) .
(caixas de madeira paletizadas) para a colheita, transporte e acondicionamento de frutas e tubérculos. Os bins são produzidos em madeira legalizada com alto grau de durabilidade e resistência à intempérie.
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: 1000 X 1200 X 1000 mm.
Aplicação: Para colheita de frutas, verduras e legumes.
Madeiras: Peroba rosa, Lei Duras.
Fixação: Pregos espirais.
© Copyright Matra do Brasil. 2016 Todos os direitos reservados.
Tel: 11 4646 - 1120 / 11 4648 - 6120 / 11 4648 - 6654

###### Icon made by Freepik in interface.
Pack: Interface and web from www.flaticon.com
E.g.: Icon made by Freepik from www.flaticon.com