---
id: fixedsizepackageadapter
title: 固定长度数据处理适配器
---


## 一、说明

固定长度数据处理适配器是将发送的数据通过分割、填补的操作，以达到每次发送、接收的数据都是固定的长度来处理粘包、分包问题。这种方案一般适用于机械臂，机器人控制等场景。 <a name="AF60y"></a>

## 二、特点

1. 无论何时，发送与接收的数据长度永远为设定值。
2. 算法简单，可以比较轻松的实现跨语言、跨框架。
3. 一般适用于业务数据固定场景，


## 三、使用

客户端与服务器均适用。下列以服务器为例。

步骤

1. TouchSocketConfig配置中设置，同时指定数据的长度。
2. 通过Received（事件、方法、插件）中的ByteBlock读取数据（注意：数据长度是byteBlock.Len）。

```csharp {10}
TcpService service = new TcpService();
service.Received += (client, byteBlock, requestInfo) =>
{
    //从客户端收到信息
    string mes = Encoding.UTF8.GetString(byteBlock.Buffer, 0, byteBlock.Len);
};

service.Setup(new TouchSocketConfig()//载入配置     
    .SetListenIPHosts(new IPHost[] {  new IPHost(7790) })
    .SetDataHandlingAdapter(()=> { return new FixedSizePackageAdapter(10); }))//配置适配器，固定数据长度为10字节。
    .Start();//启动
```

:::caution 注意

该适配器，在发送（Send、SendAsync）数据时，会自动封装数据头，所以不需要手动封装。如果想要发送手动组装的数据，请使用DefaultSend。

:::  


:::caution 注意

接收的数据长度是byteBlock.Len，而不是byteBlock.Buffer.Length。

:::  

:::tip 提示

该适配器，客户端与服务器均适用。

:::  

## 四、可设置参数

|  属性   | 描述  |默认值  |
|  ----  | ----  |----  |
| MaxPackageSize  | 适配器能接收的最大数据包长度 |1024\*1024\*1024字节|
| CanSendRequestInfo  | 是否允许发送IRequestInfo对象 |false|
| CanSplicingSend  | 拼接发送 |false|
| CacheTimeoutEnable  | 是否启用缓存超时。 |true|
| CacheTimeout  | 缓存超时时间。 |1秒|
| UpdateCacheTimeWhenRev  | 是否在收到数据时，即刷新缓存时间。当设为true时，将弱化CacheTimeout的作用，只要一直有数据，则缓存不会过期。当设为false时，则在CacheTimeout的时效内。必须完成单个缓存的数据 |true|