---
id: normaldatahandlingadapter
title: a.正常数据处理适配器
---


## 一、说明

正常数据处理适配器就是处理**普通**的TCP报文，内部不进行任何数据处理，这也就意味着它并**不能解决粘、分包**的问题，它只是能够将数据进行接收和处理而已。 <a name="TrOBm"></a>

## 二、特点

1. 能够接收所有TCP报文，与语言、框架无关。
2. 相当于加强版的Socket，但是数据发送与接收是完全一致的。


## 三、使用

步骤

1. TouchSocketConfig配置中设置
2. 通过Received（事件、方法、插件）中的ByteBlock读取数据（注意：数据长度是byteBlock.Len）。

```csharp {10}
TcpService service = new TcpService();
service.Received += (client, byteBlock, requestInfo) =>
{
    //从客户端收到信息
    string mes = Encoding.UTF8.GetString(byteBlock.Buffer, 0, byteBlock.Len);
};

service.Setup(new TouchSocketConfig()//载入配置     
    .SetListenIPHosts(new IPHost[] {  new IPHost(7790) })
    .SetDataHandlingAdapter(()=> { return new NormalDataHandlingAdapter(); }))//配置适配器
    .Start();//启动
```

:::tip 提示

该适配器，客户端与服务器均适用。

:::  

## 四、可设置参数

|  属性   | 描述  |默认值  |
|  ----  | ----  |----  |
| MaxPackageSize  | 适配器能接收的最大数据包长度 |1024\*1024\*1024字节|
| CanSendRequestInfo  | 是否允许发送IRequestInfo对象 |false|
| CanSplicingSend  | 拼接发送 |false|
| CacheTimeoutEnable  | 是否启用缓存超时。 |true|
| CacheTimeout  | 缓存超时时间。 |1秒|
| UpdateCacheTimeWhenRev  | 是否在收到数据时，即刷新缓存时间。当设为true时，将弱化CacheTimeout的作用，只要一直有数据，则缓存不会过期。当设为false时，则在CacheTimeout的时效内。必须完成单个缓存的数据 |true|