干洗房耗材-凯萨洗衣

首 页 资讯中心 品牌简介 公司荣誉 加盟中心 洗涤设备 洗涤耗材 加盟案例 网上洗衣 联系我们 资料下载 诚聘英才

干洗房耗材 衣物洗涤系列 去渍系列 干洗助剂 进口去渍系列
水洗房耗材 宾馆布草洗涤系列1 宾馆布草洗涤系列2 医院、洗衣厂系列
皮革耗材
设备配件及洗衣辅材

水洗房耗材

宾馆布草洗涤系列1

| 超级增白洗衣粉 本品是浓缩合成洗衣粉,内含多种表面活性剂.增白剂和抗污垢再附着剂,对清除各种污渍有特效且不损伤衣物.与漂粉.软水剂.乳化剂配合使用效果更佳. 使用方法：洗涤巾类织物50kg容量设备加300~350克，温度50~70℃，洗涤时间15~20分钟。洗涤床单被套等织物50kg容量设备加250~300克，温度50~70℃，洗涤时间15~20分钟，本品可与彩漂、乳化剂、软水剂同时使用。 包装规格：25kg/桶
| 超级强力洗衣粉 本品是一种高碱性皂化剂.特含荧光增白剂及多种表面活性剂.具有去污力强,悬浮力大,防止污垢再沉淀等特点,使重污布草洗后倍感洁净. 与漂粉.软水剂.乳化剂配合使用效果更佳. 使用方法：50kg容量的设备每次用本品350~500克，温度60~80℃。洗涤时间15~25分钟，笨品可与漂粉、乳化剂、软水剂同时使用。 包装规格：25kg/桶
| 强力彩漂粉 本品是一种含氧漂白剂.特别适合于彩色衣物的漂洗,通过释放活性氧而破坏各种污垢的色素,漂洗后的织物白色更白,彩色更艳,适用于一切织物的漂洗和去污. 使用方法：50kg容量的设备每次用本品150~200克，在洗涤过程中当水温达到50℃以上时加入，使用温度50~80℃，时间10~20分钟。 包装规格：25kg/桶
| 强力氯漂粉 特强配方的白色粉状有机漂白剂,易溶解品质稳定.故能防止衣物纤维的损伤,漂白力强,使衣物光洁雪白,特别适用于白色和不掉色布草. 使用方法：50kg容量的设备每次用本品150~200克，在洗涤过程中当水温达到50℃以上时加入，使用温度50~80℃，时间10~20分钟。 包装规格：25kg/桶
| 浓缩柔顺剂 本品内含高活性柔软剂和抗静电剂,溶解均匀迅速,用后织物柔顺宜人.适用于浴巾毛巾手巾床单等各种织物的柔软处理. 使用方法:50kg容量的设备每次用本品50~100克，可与中和剂同时加入温度40~50℃，时间5~8分钟。 包装规格：25kg/桶
| 软水剂 本品能瞬间完成硬水软化处理,有效鳌合钙.镁.铁离子等,防止织物洗后发灰发黄.促进污垢的的悬浮和分散,提高洗涤和漂白效果. 使用方法：与主洗粉配合使用，根据当地水质情况而定使用量，通常每50kg容量设备，每次用本品150~220克。 包装规格：25kg/桶
| 中和剂 本品具有多种碱性中和功能,特殊的功效能清除和防止铁锈和水锈,可预防织物变黄变灰和失色,对白色和彩色织物安全无害. 使用方法：50kg容量设备，主洗时使用强力粉，每次用本品80克，主洗时使用其他洗衣粉每次用品50克，温度50~60℃，时间5~8分组。 包装规格：25kg/桶
| 重污乳化剂 特殊配方的液体乳化性除油剂,组合精选的表面活性剂和荧光增白剂配合而成.去污去油力超强,适用于洗涤顽固油渍及重污布草。 使用方法：50kg容量设备，每次用本品150~250克，温度50~80℃。时间15~20分钟。 包装规格：20kg/桶 25kg/桶
| 衣领净 本品是专为洗客衣衣领袖口而设计的一种预处理剂.具有快速渗透分解衣领袖口上的顽垢功能,对衣物上的人体分泌物如奶渍汗渍等具有极强的清除功效.
| 干洗枧油 本品是专为干洗而设计.是有多种优质表面活性剂.乳化剂精配而成,具有极强的去污和乳化能力.在干洗过程中能去除灰尘等水溶性污垢和静电.保证干洗的最佳效果.

一:推荐使用布草洗涤程序
50kg容量设备：白色台布、口布洗涤程序
程式 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 | 用量 | 时间（分钟）
预洗 | 中 | 40度 |  |  | 3
主洗 | 低 | 70~85度 | 强力洗衣粉 | 500克左右 | 20
乳化剂 | 250克左右
软水剂 | 200克
漂白 | 低 | 70度 | 氯漂粉 | 150克 | 10
过水 | 高 | 60度 |  |  | 3
过水 | 高 | 50度 |  |  | 3
过水 | 高 | 45度 |  |  | 3
中和处理 | 低 | 45度 | 中和剂 | 100克 | 6
上浆粉 | 700克
50kg容量设备：彩色台布、口布洗涤程序
程式 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 | 用量 | 时间（分钟）
预洗 | 中 | 40度 |  |  | 3
主洗 | 低 | 70~85度 | 强力洗衣粉 | 500克左右 | 20
乳化剂 | 250克左右
彩漂粉 | 200克左右
过水 | 高 | 60度 |  |  | 3
过水 | 高 | 50度 |  |  | 3
过水 | 高 | 45度 |  |  | 3
中和处理 | 低 | 45度 | 中和剂 | 100克 | 6
上浆粉 | 700克
50kg容量设备：毛巾（彩色和白色）
程式 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 | 用量 | 时间（分钟）
预洗 | 中 | 40度 |  |  | 3
主洗 | 低 | 70~80度 | 增白洗衣粉 | 250克左右 | 15
软水剂 | 200克
乳化剂 | 60克左右
彩漂粉 | 200克左右
过水 | 高 | 60度 |  |  | 3
过水 | 高 | 50度 |  |  | 3
过水 | 高 | 45度 |  |  | 3
中和处理 | 低 | 45度 | 中和剂 | 100克 | 6
粉状柔软剂 | 100克左右
50kg容量设备：床单、被套、枕套（彩色和白色）
程式 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 | 用量 | 时间（分钟）
冲水 | 高 | 40 |  |  | 3
主洗 | 低 | 70~80度 | 增白洗衣粉 | 200克左右 | 15
乳化剂 | 50克左右
彩漂粉 | 200克左右
过水 | 高 | 70度左右 |  |  | 3
过水 | 高 | 50度 |  |  | 3
过水 | 高 | 45度 |  |  | 3
中和处理 | 低 | 45度 | 中和剂 | 100克 | 6
说明： |  |  |  |  |
1、 以上洗涤程序如遇到硬水可加软水剂。 |  |
2、以上洗涤程序中白色布草使用彩漂粉的，一个星期可改用一次氯漂粉。
3、根据50公斤容量设备的洗涤剂量为参照其他机型作同比例调整 |

Copyright (2009) ：厦门市凯萨洗涤有限公司 闽ICP备05014988号 地址:厦门市禾祥西路13~10号 （奔马新村）免费电话：400 885 9899　 传真：0592-5172688　邮箱：xm@kaissa.cn