<map id="CRC_CalculationResultReverseGet" name="CRC_CalculationResultReverseGet">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Gets the CRC reversed value of result if the calculation is done." alt="" coords="481,31,704,57"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$a00536.html#ga595814562acde8c6c22c92af9c33ca16" title="Gets the CRC result if the calculation is done." alt="" coords="256,5,433,32"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="466,34,433,30,434,25,466,28"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$a00504.html#ga24413d8db99647b26a8e7ae233c5c63e" title="Calculates the CRC on 16 bit stream of data." alt="" coords="273,56,416,83"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000001_Node000003" title=" " alt="" coords="466,60,417,65,416,59,466,54"/>
<area shape="rect" id="Node000004" href="$a00504.html#ga89e085a040c28fbc1aa46e802a199aef" title="implements the state machine for UART Frame receiving from PBV." alt="" coords="5,56,208,83"/>
<area shape="poly" id="edge3_Node000003_Node000004" title=" " alt="" coords="258,72,208,72,208,67,258,67"/>
</map>
