<map id="CRC_CalculationResultRawGet" name="CRC_CalculationResultRawGet">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Gets the CRC raw result if the calculation is done." alt="" coords="752,56,955,83"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$a00536.html#ga595814562acde8c6c22c92af9c33ca16" title="Gets the CRC result if the calculation is done." alt="" coords="256,5,433,32"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="765,56,704,47,562,33,433,25,434,20,562,28,705,41,766,50"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$a00536.html#gae32b26f5e43c6cb51a808454b8645c3a" title="Gets the CRC reversed value of result if the calculation is done." alt="" coords="481,56,704,83"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000001_Node000003" title=" " alt="" coords="737,72,705,72,705,67,737,67"/>
<area shape="rect" id="Node000006" href="$a00536.html#gad79b80b3d8a690fbfa807ce0a3a7d399" title="Gets the CRC XOR&#39;d value of the result if the calculation is done." alt="" coords="491,107,694,133"/>
<area shape="poly" id="edge6_Node000001_Node000006" title=" " alt="" coords="767,89,666,109,664,103,766,84"/>
<area shape="poly" id="edge3_Node000003_Node000002" title=" " alt="" coords="509,55,413,35,414,30,510,50"/>
<area shape="rect" id="Node000004" href="$a00504.html#ga24413d8db99647b26a8e7ae233c5c63e" title="Calculates the CRC on 16 bit stream of data." alt="" coords="273,56,416,83"/>
<area shape="poly" id="edge4_Node000003_Node000004" title=" " alt="" coords="466,72,416,72,416,67,466,67"/>
<area shape="rect" id="Node000005" href="$a00504.html#ga89e085a040c28fbc1aa46e802a199aef" title="implements the state machine for UART Frame receiving from PBV." alt="" coords="5,56,208,83"/>
<area shape="poly" id="edge5_Node000004_Node000005" title=" " alt="" coords="258,72,208,72,208,67,258,67"/>
</map>
