<map id="PwrCtrl_PrimToSecPHDegree" name="PwrCtrl_PrimToSecPHDegree">
<area shape="rect" id="Node000001" title="This function updates the DAB data members with phase values normalized in degree." alt="" coords="198,13,391,40"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$a00519.html#gae32c9e5ed4d1fb98fc13b26601782c10" title="Executes the power converter control loop." alt="" coords="5,5,150,48"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="183,29,150,29,150,24,183,24"/>
</map>
