<map id="CRC_CalculationIsDone" name="CRC_CalculationIsDone">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Returns the CRC calculation complete status" alt="" coords="447,5,606,32"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$a00504.html#ga24413d8db99647b26a8e7ae233c5c63e" title="Calculates the CRC on 16 bit stream of data." alt="" coords="256,5,399,32"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="432,21,399,21,399,16,432,16"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$a00504.html#ga89e085a040c28fbc1aa46e802a199aef" title="implements the state machine for UART Frame receiving from PBV." alt="" coords="5,5,208,32"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000002_Node000003" title=" " alt="" coords="241,21,208,21,208,16,241,16"/>
</map>
