<map id="PWM_Trigger_Mode" name="PWM_Trigger_Mode">
<area shape="rect" id="Node000001" title="Set source of fault PCI acceptance qualifier." alt="" coords="464,5,603,32"/>
<area shape="rect" id="Node000002" href="$a00515.html#gac779b9d8bce64e8de686bd78be25ea09" title="Contains PWM initialization that was not supported by MCC generated code." alt="" coords="233,5,416,32"/>
<area shape="poly" id="edge1_Node000001_Node000002" title=" " alt="" coords="449,21,417,21,417,16,449,16"/>
<area shape="rect" id="Node000003" href="$a00514.html#gafe646acf69be10085d651f4561909f69" title="Contains custom peripheral initialization." alt="" coords="5,5,185,32"/>
<area shape="poly" id="edge2_Node000002_Node000003" title=" " alt="" coords="218,21,185,21,185,16,218,16"/>
</map>
