BSL430.NET 1.2.1

### - f -

- Flags : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE
- FT1248Cpol : FTD2XX_NET.FTDI.FT232H_EEPROM_STRUCTURE , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_EEPROM_STRUCTURE
- FT1248FlowControl : FTD2XX_NET.FTDI.FT232H_EEPROM_STRUCTURE , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_EEPROM_STRUCTURE
- FT1248Lsb : FTD2XX_NET.FTDI.FT232H_EEPROM_STRUCTURE , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_EEPROM_STRUCTURE
- FT_BI : FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS
- FT_BIT_MODE_ASYNC_BITBANG : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_CBUS_BITBANG : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_FAST_SERIAL : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_MCU_HOST : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_MPSSE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_RESET : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_SYNC_BITBANG : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BIT_MODE_SYNC_FIFO : FTD2XX_NET.FTDI.FT_BIT_MODES
- FT_BITS_7 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DATA_BITS
- FT_BITS_8 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DATA_BITS
- FT_CBUS_BCD_Charger : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_BCD_Charger_N : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_BITBANG_RD : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_BitBang_RD : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_BITBANG_WR : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_BitBang_WR : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK12 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK12MHz : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK15 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK24 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK24MHz : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK30 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK48 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK6 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK6MHz : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_CLK7_5 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_DRIVE_0 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_Drive_0 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_DRIVE_1 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_Drive_1 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_GPIO : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_I2C_RXF : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_I2C_TXE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_IOMODE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_Keep_Awake : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_PWREN : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_PWRON : FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_RXLED : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_SLEEP : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_Time_Stamp : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_TRISTATE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_TXDEN : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_TXLED : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_TXRXLED : FTD2XX_NET.FTDI.FT_232H_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_CBUS_OPTIONS , FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CBUS_VBUS_Sense : FTD2XX_NET.FTDI.FT_XSERIES_CBUS_OPTIONS
- FT_CTS : FTD2XX_NET.FTDI.FT_MODEM_STATUS
- FT_DCD : FTD2XX_NET.FTDI.FT_MODEM_STATUS
- FT_DRIVE_CURRENT_12MA : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DRIVE_CURRENT
- FT_DRIVE_CURRENT_16MA : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DRIVE_CURRENT
- FT_DRIVE_CURRENT_4MA : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DRIVE_CURRENT
- FT_DRIVE_CURRENT_8MA : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DRIVE_CURRENT
- FT_DSR : FTD2XX_NET.FTDI.FT_MODEM_STATUS
- FT_EVENT_LINE_STATUS : FTD2XX_NET.FTDI.FT_EVENTS
- FT_EVENT_MODEM_STATUS : FTD2XX_NET.FTDI.FT_EVENTS
- FT_EVENT_RXCHAR : FTD2XX_NET.FTDI.FT_EVENTS
- FT_FE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS
- FT_FLAGS_HISPEED : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLAGS
- FT_FLAGS_OPENED : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLAGS
- FT_FLOW_DTR_DSR : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLOW_CONTROL
- FT_FLOW_NONE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLOW_CONTROL
- FT_FLOW_RTS_CTS : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLOW_CONTROL
- FT_FLOW_XON_XOFF : FTD2XX_NET.FTDI.FT_FLOW_CONTROL
- FT_OE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS
- FT_PARITY_EVEN : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PARITY
- FT_PARITY_MARK : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PARITY
- FT_PARITY_NONE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PARITY
- FT_PARITY_ODD : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PARITY
- FT_PARITY_SPACE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PARITY
- FT_PE : FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS
- FT_PURGE_RX : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PURGE
- FT_PURGE_TX : FTD2XX_NET.FTDI.FT_PURGE
- FT_RI : FTD2XX_NET.FTDI.FT_MODEM_STATUS
- FT_STOP_BITS_1 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_STOP_BITS
- FT_STOP_BITS_2 : FTD2XX_NET.FTDI.FT_STOP_BITS
- ftdi : BSL430_NET.BSL430NET , BSL430_NET.IBsl430Net
- ftHandle : FTD2XX_NET.FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE
- FullDescription : BSL430_NET.Bsl430NetDevice