SayoriOS 0.3.3

Поля данных
Структура AHCI_FIS_REG_DEVICE_TO_HOST

## Поля данных
uint8_t | fis_type
uint8_t | pmport:4
uint8_t | rsv0:2
uint8_t | i:1
uint8_t | rsv1:1
uint8_t | status
uint8_t | error
uint8_t | lba0
uint8_t | lba1
uint8_t | lba2
uint8_t | device
uint8_t | lba3
uint8_t | lba4
uint8_t | lba5
uint8_t | rsv2
uint8_t | countl
uint8_t | counth
uint8_t | rsv3 [2]
uint8_t | rsv4 [4]

## Подробное описание

См. определение в файле ahci.h строка 102

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- kernel/include/drv/disk/ahci.h