SayoriOS 0.3.3

Поля данных
Структура vbe_mode_info_structure

## Поля данных
uint16_t | attributes
uint8_t | window_a
uint8_t | window_b
uint16_t | granularity
uint16_t | window_size
uint16_t | segment_a
uint16_t | segment_b
uint32_t | win_func_ptr
uint16_t | pitch
uint16_t | width
uint16_t | height
uint8_t | w_char
uint8_t | y_char
uint8_t | planes
uint8_t | bpp
uint8_t | banks
uint8_t | memory_model
uint8_t | bank_size
uint8_t | image_pages
uint8_t | reserved0
uint8_t | red_mask
uint8_t | red_position
uint8_t | green_mask
uint8_t | green_position
uint8_t | blue_mask
uint8_t | blue_position
uint8_t | reserved_mask
uint8_t | reserved_position
uint8_t | direct_color_attributes
uint32_t | framebuffer
uint32_t | off_screen_mem_off
uint16_t | off_screen_mem_size
uint8_t | reserved1 [206]

## Подробное описание

См. определение в файле vbe.c строка 22

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- kernel/src/drv/video/vbe.c