#N canvas 407 31 566 620 10;
#X text 57 95 [lessthaneq~] or [<=~] <~ outputs a 1 signal when the left input is greater-than or equal-to the right input or argument and a 0 when it is less-than the right input or rgument.;
#X obj 4 590 cnv 15 552 21 empty empty empty 20 12 0 14 #e0e0e0 #202020 0;
#X obj 4 506 cnv 3 550 3 empty empty outlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 92 455 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X obj 4 444 cnv 3 550 3 empty empty inlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 92 478 cnv 17 3 17 empty empty 1 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 125 479 float/signal;
#X obj 92 455 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 162 455 signal;
#X text 216 478 - value for comparison with left inlet;
#X text 216 454 - value is compared to right inlet's or argument;
#X obj 7 549 cnv 3 550 3 empty empty arguments 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X text 176 559 - value for comparison with left inlet's input (default 0);
#X text 110 559 1) float;
#X obj 92 519 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 161 518 signal;
#X text 212 518 - 1 or 0 (depending on the result of the comparison);
#X obj 284 250 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 284 285 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 284 194 sig~ 30;
#X obj 284 171 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 413 171 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 284 220 cyclone/lessthaneq~ 30;
#X obj 499 69 cyclone/dsponoff~;
#X obj 3 2 ./header <=~;
#X text 22 61 "Is less than or equal to" comparison for signals;
#X obj 112 252 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 112 287 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 112 168 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 175 168 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 175 191 sig~;
#X obj 112 191 sig~;
#X obj 112 221 cyclone/<=~;
#X obj 34 374 cyclone-help;
#X text 40 352 see also:;
#X text 25 396 for loading details and other operators, f 19;
#X text 167 360 This is a Vanilla alternative., f 17;
#X obj 487 398 open-else;
#X text 486 356 click;
#X msg 487 376 op~;
#X text 298 375 Plugdata users or those with ELSE can also use [else/op~] as a better alternative., f 28;
#X obj 170 394 expr~ $v1 <= $v2;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 19 0 22 0;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 21 0 22 1;
#X connect 22 0 17 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 31 0;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 30 0 32 1;
#X connect 31 0 32 0;
#X connect 32 0 26 0;
#X connect 39 0 37 0;
