#N canvas 400 37 560 631 10;
#X text 52 93 [lessthan~] or [<~] <~ outputs a 1 signal when the left input is less-than the right input or argument and a 0 when it is greater-than or equal-to the right input or argument.;
#X obj 4 601 cnv 15 552 21 empty empty empty 20 12 0 14 #e0e0e0 #202020 0;
#X obj 4 511 cnv 3 550 3 empty empty outlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 92 460 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X obj 4 449 cnv 3 550 3 empty empty inlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 92 483 cnv 17 3 17 empty empty 1 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 125 484 float/signal;
#X obj 92 460 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 162 460 signal;
#X text 216 483 - value for comparison with left inlet;
#X text 216 459 - value is compared to right inlet's or argument;
#X obj 7 554 cnv 3 550 3 empty empty arguments 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X text 176 564 - value for comparison with left inlet's input (default 0);
#X text 110 564 1) float;
#X obj 92 524 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 161 523 signal;
#X text 212 523 - 1 or 0 (depending on the result of the comparison);
#X obj 273 242 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 273 277 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 273 186 sig~ 30;
#X obj 273 163 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 390 163 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 273 212 cyclone/lessthan~ 30;
#X obj 499 69 cyclone/dsponoff~;
#X obj 4 4 ./header <~;
#X text 22 61 "Is less than" comparison for signals;
#X obj 102 244 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 102 279 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 102 160 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 165 160 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 165 183 sig~;
#X obj 102 183 sig~;
#X obj 102 213 cyclone/<~, f 11;
#X obj 34 374 cyclone-help;
#X text 40 352 see also:;
#X text 25 396 for loading details and other operators, f 19;
#X text 167 360 This is a Vanilla alternative., f 17;
#X obj 483 398 open-else;
#X text 482 356 click;
#X msg 483 376 op~;
#X text 294 375 Plugdata users or those with ELSE can also use [else/op~] as a better alternative., f 28;
#X obj 170 394 expr~ $v1 < $v2;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 19 0 22 0;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 21 0 22 1;
#X connect 22 0 17 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 31 0;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 30 0 32 1;
#X connect 31 0 32 0;
#X connect 32 0 26 0;
#X connect 39 0 37 0;
