# 14-Componentes de red.

## Repetidor

Un repetidores un equipo con dos puertos de comunicaciones. Repite la señal recibida por un extremo hacia el otro extremo. Puede regenerar y amplificar la señal.
Un conmutador es un repetidor con más de dos puertos.

## Puente

Un puente es similar a un hub, incluyendo sus funcionalidades pero con una lógica más avanzada, no solo trabaja a nivel electrónico, además, entiende las tramas y puede decidir si las retransmite o no. Solo retransmite tramas si el destinatario está al otro lado.
Un puente (bridge) con más de dos puertos se denomina switch.

### Ventajas del switch.

Reduce el dominio de colisión, una colisión se produce si dos nodos envían información la vez, mezclándose en el cable.
Aumenta la velocidad de la red, cada enlace puede usarse por separado, por lo que el ancho de banda no se reparte entre los puertos, sino que se multiplica entre los puertos.

### Límites del switch.

El switch opera a nivel 2. Todos los ordenadores conectados al switch pueden comunicarse entre sí usando tramas Ethernet.
No puede aislarse el tráfico entre zonas distintas de la red, si no se utilizan varios switch no interconectados. Es difícil cambiar la topología física en el nivel 2.

Es costoso cambiar topología/configuración del nivel 1 y 2.
La topología es, aproximadamente, como se distribuyen los dominios de colisión (a dónde llega un broadcast enviado por un ordenador).
Habría que cambiar las instalaciones y cableado.
Virtual LAN. Se configura el switch para controlar los dominios de colisión, sin cambiar la distribución física.

## VLAN

Hay diferentes formas de decidir a qué VLAN pertenece un nodo.

- VLAN por puerto: cada puerto del switch es de una VLAN concreta.
- VLAN por MAC: se crea una lista de direcciones MAC y se asocia a cada VLAN.
- VLAN etiquetada (tagged): estándar IEEE 802.1Q
- Otras formas no estándar (dependientes del fabricante).

Un nodo puede pertenecer a más de una VLAN. Un router a Internet o un servidor suelen estar en varias VLAN. Un ordenador en puesto de trabajo suele estar en una sola VLAN.
Las VLAN por puertos son las más simples de definir.
Un puerto = una o varias VLAN. No importa si los ordenadores cambian o se añaden a la red, pero la asignación a VLAN es local al switch.
Las VLAN por MAC son difíciles de gestionar, cada cambio en una MAC supone cambiar la lista de asignaciones. Pero todos los switches pueden compartir a asignación a VLAN.

### Tagged VLAN

Cada trama Ethernet tiene una cabecera adicional para indicar a qué VLAN pertenece. Esta cabecera se configura por cada equipo. Al cambiar el formato Ethernet, todos los equipos (nodos, switches) deben ser compatibles.
La cabecera viaja entre switches. No se pierde la información de la VLAN al saltar de switch, por compatibilidad, se puede definir qué puertos de un switch quitan la cabecera.
A un puerto se le asigna:

- Una VLAN principal
- Si el puerto debe transmitir con o sin cabecera
- Opcionalmente, varias VLAN admitidas

El puerto está configurado como. | Untagged. | Tagged.
La trama llega como tag. | Dos opciones: Se comprueba que la trama es de alguna VLAN asignada al puerto. Se descarta. | Se comprueba que la trama es de alguna VLAN asignada al puerto.
La trama llega sin tag. | Se añade el tag con la VLAN principal del puerto. | Dos opciones: Se añade el tag con la VLAN principal del puerto. Se descarta.

A un puerto se le asigna:

- O una VLAN, convirtiéndose en un puerto Untagged
- O todas las VLAN, convirtiendose en un puerto Tagged, que Cisco llaman Trunk.

### Comparación de VLANs

Tipo de VLAN | MAC | Puertos | 802.1Q
Configuración centralizada | Si, con un fichero de configuración para todos los switchs | Por switch | Por equipo si el puerto no es untagged, si no por switch.
Requiere equipos compatibles | No | No | Sí, en los puertos no untagged
Sensibles al cambio de equipos | Si | No | Sí, si los equipos no están en untagged
VLAN común a todos los switches | Sí | No | Sí