# Tema 1 - Clasificacion de redes

## ¿Por qué sar redes?

Las redes permiten compartir recursos entre ordenadores.

- Hardware
  - CPU
  - Disco
  - Impresoras, escáner
  - Conexión a otras redes
- Software
  - Programas
  - Datos
  - Aplicaciones

### Ventajas de una red

La compartición de recursos aporta las siguientes ventajas:

- Reducción de costes
- Mejora de comunicaciones (trabajo colaborativo)
- Gestión simplificada

- Centralización del trabajo

- Mejora de la producitividad

### Criterios de clasificación de redes

- Modelo de transmisión
- Topología (física)
- Modo de transmisión

## Modelo de transmisión

- Difusión
- Punto a punto

### Redes de difusión

Son redes que se caracterizan por tener una comunicacion 'comunitaria'.
Sí 'A' quiere comunicarse con 'B'.

- - A manda la información a todos los nodos que componen la red → Multidifusión.
- - De todos estos, sólo B se queda con la información.
- - El resto de los participantes la reciben, pero la ignoran.

#### Características

- Se necesita un arbitraje del medio.

- Asignación estática: tiempo dividido en cuantos

- Un host utiliza el medio en su cuanto. Si no lo sa, se queda sin usar.

- Asignación dinámica: bajo demanda

- Límite máximo de usuarios: colisiones.
- Privacidad.
- Ejemplos:

- Radio de la policía
- WiFi
- comunicacion oral entre personas

### Redes punto a punto.

Este tipo de redes se caracteriza por tener un direccionamiento conocido, es decir:
Sí 'A' quiere comunicarse con 'B'.

- Entre A y B existen otros elementos de interconexión que se ocupan de seleccionar un camino de A a B.
- Los equipos que no estén directamente en la interconexión no interactúan.

#### Características

- Se crea un circuito dedicado (real o virtual) por el que pasa la información.

- Necesita establecer la conexión y liberarla.
- Puede desaprovechar recursos.
- Mientras exista la conexión, la comunicación está garantizada.

#### Conmutación de paquetes.

- El mensaje se divide en paquetes, que se envían de forma individual.
- Cada paquete puede seguir un camino distinto.
- Cada paquete puede llegar o no.
- El orden de emisión no tiene por qué ser el de recepción.
- La congestión puede afectar a toda la red. Más difícil resolver congestiones.

#### Circuitos VS Paquetes

| Circuitos | Paquetes
Retardo inicial | Mayor | ---
Asignación dinámica de recursos | --- | Sí
La congestión afecta a toda la red | --- | Sí
Complejidad en la recepción | --- | Mayor
Latencia(tras la conexión) | Menor | ---
Tipo de latencia | Constante | Variable
Tolerancia a fallos | --- | Mayor
Mejor para | Tráfico constante | T´rafico a ráfagas

### Topología

La topología es una rama de las matemáticas que estudia la forma intrínseca de un objeto.
No son importantes las deformaciones como: estiramientos, doblamientos.
Sí son importantes: los cortes, las uniones.
Son iguales: Un círculo y un cuadrado | Una botella y un donut.
Son distintos: Un círculo y un cuadrado | Una botella y un donut.

#### 1-Bus

Los equipos de la red comparten un único cable.
Se caracteriza por:

- Requiere poco cable
- Si falla el bus, ningún equipo mantiene la comunicación
- Son redes de difusión

#### 2-Anillo

Cada equipo tiene un enlace con el siguiente equipo. El último se une con el primero.
Se caracteriza por:

- Si falla un enlace, la red no funciona
- Son redes punto a punto
- Sin congestión de la red, posiblemente de algún nodo

#### 3-Anillo doble

Se trada de dos anillos 'paralelos', cada uno en una dirección.
Si se rompe un enlace o un nodo, se puede recuperar la forma de anillo.

#### 4-Estrella

Se trata de una red en la que sus nodos se conectan a un nodo central.
si falla un nodo, no afecta al resto de la red.
Si falla el nodo central impide el funcionamiento de la red.

#### 5-Árbol

- Los nodos se conectan de forma rárquica.

- Los un nivel inferior se conectan a uno(y sólo uno) de los nodos del nivel superior.
- La raíz del árbol es un único nodo sin nodo superior.

- Si un enlace falla, el 'subárbol' se queda aislado.

#### 6-Malla completa

Esta red se caracteriza porque todos sus nodos se conectan entre ellos, es muy cara, pero muy tolerable a los fallos de nodos y enlaces.

#### 7-Malla irregular

Es parecida a la completa, pero son la conexión total entre los nodos.
Es una topología "por descarte".

### Topología física VS topología lógica

- Física: Conexiones entre equipos.
- Lógica: Cómo se utilizan las conexiones.

Existen:

- Bus lógico: Cada equipo mira si es destinatario de dichos datos para procesarlos.
- Anillo lógico: Bus con testigo, el quipo que tiene el testigo, es el poseedor de los permisos para transmitir en el medio. Cuando termina, transmite el testigo a otro equipo.

### Extensión de la red.

Tenemos 4 tipos, que son:

- PAN - Personal Area Network (< 10m)
- LAN - Local Area Network (< 1Km)
- MAN - Metropolitan Area Network (< 10Km)
- WAN - Wide Area Network (> 10Km)

### Propiedad de la red

Existen dos tipos de propietarios de una red:

- Redes Privadas
  - De particulares o empresas
  - Sólo se conectan equipos y usuarios autorizados
  - Un responsable maneja toda la red
- Redes públicas
  - Compañías telefónicas y de acceso a Internet
  - Se alquilan a usuarios
  - Es difícil controlar a los usuarios de la red

### Modos de transmisión

- Simplex: la comunicación es en un solo sentido.
- Semi Duplex: El canal puede invertirse, pero cada momento tiene solo un sentido.
- Full Duplex: El canal permite comunicacion simultánea en ambos sentidos.

### Medios de transmisión

- Redes Cableadas (medios guiados)
  - La señal viaja por un cable
  - Eléctrico. (Par trenzado, cable coaxial)
  - Óptico. (Fibra óptica)
- Redes Inalámbricas (Radiofrecuencia)