# 内网和外网

## 区别
180.11.11.11这些就是外网
192.168.0.2和192.168.0.20之类的是机房内部之间的关系。

## 网络基础知识
1. 公司全部都在一个局域网里面 192.168.0.% 
2. 每个人可能在自己不同的子网里面（192.168.x.%） 
3. 下面的知道上面的，上面的不知道下面的（可ping进行测试） 

那么问题来了
192.68.0网段如何访问一个子网的appserv运行的网络服务？ 

## 路由器进行转发设置 
1. 路由器转发规则 
2. 添加一个特定的端口用于外网访问，转发到内网 
3. 外网直接访问这个ip+端口就能被转发到本地的服务。
实在不行可以考虑注册动态dns