Sims accidentals (72-EDO) (U+E2A0–U+E2AF)
=========================================

| **Glyph** | **Description** | **Glyph** | **Description**
| :-------: | --------------- | :-------: | ---------------
|<span class="bravura_large">&#xe2a0;</span> | **U+E2A0**<br/>*accidentalSims12Down*<br/>1/12 tone low | <span class="bravura_large">&#xe2a1;</span> | **U+E2A1**<br/>*accidentalSims6Down*<br/>1/6 tone low
|<span class="bravura_large">&#xe2a2;</span> | **U+E2A2**<br/>*accidentalSims4Down*<br/>1/4 tone low | <span class="bravura_large">&#xe2a3;</span> | **U+E2A3**<br/>*accidentalSims12Up*<br/>1/12 tone high
|<span class="bravura_large">&#xe2a4;</span> | **U+E2A4**<br/>*accidentalSims6Up*<br/>1/6 tone high | <span class="bravura_large">&#xe2a5;</span> | **U+E2A5**<br/>*accidentalSims4Up*<br/>1/4 tone high

Implementation notes
---------------------

These glyphs may be used alone and to the left of the standard 12-EDO accidentals.