    // disable RP01.PXSX (ReadCARD)
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "noRPxx", 0)
    {
        External (_SB.PCI0.RP01, DeviceObj)

        Scope (_SB.PCI0.RP01)
        {
            OperationRegion (DE01, PCI_Config, 0x50, 1)
            Field (DE01, AnyAcc, NoLock, Preserve)
            {
                    ,   4,
                DDDD,   1
            }
            //possible start
            Method (_STA, 0, Serialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Return (Zero)
                }
            }
            //possible end
        }

        Scope (\)
        {
            If (_OSI ("Darwin"))
            {
                \_SB.PCI0.RP01.DDDD = One
            }
        }
    }
    //EOF

# results matching ""

# No results matching ""