    /*
     * XCPM power management compatibility table.
     */
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "CpuPlug", 0x00003000)
    {
        External (_SB.CPU0, ProcessorObj)

        Scope (_SB.CPU0)
        {
            Method (DTGP, 5, NotSerialized)
            {
                If ((Arg0 == ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b")))
                {
                    If ((Arg1 == One))
                    {
                        If ((Arg2 == Zero))
                        {
                            Arg4 = Buffer (One)
                                {
                                     0x03
                                }
                            Return (One)
                        }

                        If ((Arg2 == One))
                        {
                            Return (One)
                        }
                    }
                }

                Arg4 = Buffer (One)
                    {
                         0x00
                    }
                Return (Zero)
            }

            Method (_DSM, 4, NotSerialized)
            {
                Local0 = Package (0x02)
                    {
                        "plugin-type",
                        One
                    }
                DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
                Return (Local0)
            }
        }
    }

# results matching ""

# No results matching ""