# 笔记本电池驱动

- 通常，笔记本电池的驱动方法是：驱动（ SMCBatteryManager.kext 或者 ACPIBatteryManager.kext + SSDT 补丁。SSDT 补丁的作用是将多字节数据拆分为多个单字节数据，以满足驱动读写要求。实际制作 SSDT 补丁过程比较复杂、繁琐、易出错，随机器不同而不同，难以形成通用性补丁。

- ECEnabler.kext 的开发成功解决了上述问题。它替代了补丁的作用，在大多数笔记本上可以很好的工作，不再需要 SSDT 补丁了。

- 有关 ECEnabler.kext 的内容参见 https://github.com/1Revenger1/ECEnabler/releases

- 注意： 现阶段 ECEnabler.kext 可能无法适用于所有笔记本，有些机器的电池补丁仍然需要 SSDT 补丁方法，这些内容参见《保留部件》的《电池补丁》。

# results matching ""

# No results matching ""