# AOAC禁止独显

## 描述

- 采用了 `AOAC` 技术的笔记本建议禁用独显，以延长机器待机时间。
- 本文的补丁方法仅适用于采用了 `AOAC` 技术的机器。

## `SSDT` 补丁示例

- 补丁1: SSDT-NDGP_OFF-AOAC
  - 查询独显的名称和路径，确认其存在 `_ON` 和 `_OFF` 方法
  - 参考示例，修改其名称和路径同查询结果一致
- 补丁2: SSDT-NDGP_PS3-AOAC
  - 查询独显的名称和路径，确认其存在 `_PS0` 、 `_PS3` 和 `_DSM` 方法
  - 参考示例，修改其名称和路径同查询结果一致
- 注意
  - 查询独显名称和路径以及 `_ON` 、 `_OFF` 、 `_PS0` 、 `_PS3` 和 `_DSM` 时，应对全部 `ACPI` 文件进行搜索，它可能存在于 `DSDT` 文件中，也可能存在于 `ACPI` 的其他 `SSDT` 文件中。
  - 以上2个示例为小新PRO13定制补丁，二选一使用。独显的名称和路径是： `_SB.PCI0.RP13.PXSX` 。

## 注意

- 如果 SSDT-NDGP_OFF 和 SSDT-NDGP_PS3 均满足使用要求，优先使用 SSDT-NDGP_OFF
- 详细的屏蔽独显方法参考《SSDT屏蔽独显方法》

# results matching ""

# No results matching ""