# 总述

## ACPI更名和补丁

- 尽可能做到不用或者少用更名和补丁。比如： `HDAS rename HDEF` 、 `EC0 rename EC` 、 `SSDT-OC-XOSI` 等等。尤其对带下划线的 `MethodObj` （如 _STA、 _OSI等）的更名要 谨慎使用 。一般情况下：

  - 无需操作系统补丁。对于受系统限制而无法正常工作的部件，根据ACPI的具体情况定制补丁。对操作系统有特别要求的 谨慎使用 《操作系统补丁》。

  - 多数机器不在需要亮度快捷键更名和补丁。参见《PS2键盘映射及亮度快捷键》,《品牌机器特殊补丁》。

  - 就目前而言，绝大多数机器需要《0D6D补丁》来解决 `秒醒` 问题。
  - 对于电池部分，参见《笔记本电池驱动》。
  - 绝大多数Thinkpad机器需要《PTSWAK综合扩展补丁》来解决唤醒后呼吸灯未恢复的问题。
  - 有睡眠按键【小月亮】的机器，当按下这个按键后导致系统崩溃的可参考《PNP0C0E睡眠修正方法》。
- 一些问题的解决要求启用或者禁用某些设备。启用或者禁用设备的方法有：
  - 《二进制更名与预置变量》——二进制更名对于单系统非常有效。对于多系统，应评估更名对其他系统造成的影响。谨慎使用 。 预置变量可能对其他部件或者其他系统造成影响。谨慎使用 。
  - 《仿冒设备》——这种方法非常可靠。 推荐使用 。

## 重要的补丁

- SSDT-RTC0 ——位于《仿冒设备》

  某些机器因RTC【PNP0B00】被禁用而导致启动阶段系统崩溃，使用 SSDT-RTC0 可解决这个问题。

- SSDT-EC ——位于《仿冒EC》

  对于 10.15+ 系统[笔记本]，如果EC控制器名称不是 `EC` 需添加 SSDT-EC ，否则启动阶段系统崩溃。

# results matching ""

# No results matching ""