/*
 * XCPM power management compatibility table.
 */
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "CpuPlug", 0x00003000)
{
    External (SCK0.C000, ProcessorObj)

    Scope (SCK0.C000)
    {
        Method (DTGP, 5, NotSerialized)
        {
            If ((Arg0 == ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b")))
            {
                If ((Arg1 == One))
                {
                    If ((Arg2 == Zero))
                    {
                        Arg4 = Buffer (One)
                            {
                                 0x03 
                            }
                        Return (One)
                    }

                    If ((Arg2 == One))
                    {
                        Return (One)
                    }
                }
            }

            Arg4 = Buffer (One)
                {
                     0x00 
                }
            Return (Zero)
        }

        Method (_DSM, 4, NotSerialized)
        {
            Local0 = Package (0x02)
                {
                    "plugin-type", 
                    One
                }
            DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
            Return (Local0)
        }
    }
}

