# AOAC禁止独显

## 描述

- 采用了 `AOAC` 技术的笔记本建议禁用独显，以延长机器待机时间。
- 本文的补丁方法仅适用于采用了 `AOAC` 技术的机器。

## `SSDT` 补丁示例

- 补丁1: ***SSDT-NDGP_OFF-AOAC***
  - 查询独显的名称和路径，确认其存在 `_ON` 和 `_OFF` 方法
  - 参考示例，修改其名称和路径同查询结果一致
- 补丁2: ***SSDT-NDGP_PS3-AOAC***
  - 查询独显的名称和路径，确认其存在 `_PS0`  、 `_PS3` 和 `_DSM` 方法
  - 参考示例，修改其名称和路径同查询结果一致
- **注意**
  - 查询独显名称和路径以及 `_ON` 、 `_OFF` 、 `_PS0` 、 `_PS3` 和 `_DSM` 时，应对全部 `ACPI` 文件进行搜索，它可能存在于 `DSDT` 文件中，也可能存在于 `ACPI` 的其他 `SSDT` 文件中。
  - 以上2个示例为小新PRO13定制补丁，二选一使用。独显的名称和路径是： `_SB.PCI0.RP13.PXSX` 。

## 注意

- 如果 ***SSDT-NDGP_OFF*** 和 ***SSDT-NDGP_PS3*** 均满足使用要求，优先使用 ***SSDT-NDGP_OFF***
- 详细的屏蔽独显方法参考《SSDT屏蔽独显方法》
