网站首页 - 设为首页 - 网站地图

服务热线

13712345020 林先生

你的位置：首页 > 公司产品 > 恒温发热芯
公司产品

- 无铅烙铁头
- 恒温烙铁咀
- 恒温电焊台
- 烙铁发热芯
- 恒温发热芯
- 焊接及配件
- 电子工具
- 其他产品

联系我们

东莞三藏五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-81012255

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：397363868

邮件：397363868@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多

### 936日本HAKKO白光恒温电烙铁芯

2013-11-30 15:45:41 浏览：

- 品牌 日本白光HAKKO
- 型号

产品介绍

HAKKO日本白光高品质A1321发热芯产品特点： ★温度爬升快速，发热速度快 ★使用时不产生明火，确保安全 ★抗氧化、抗腐、耐酸碱 ★体积小巧、重量轻 ★绝缘性能高、发热效率高、使用寿命长

生产批发HAKKO日本高品质A1321发热芯
产品特点：

★温度爬升快速，发热速度快

★使用时不产生明火，确保安全

★抗氧化、抗腐、耐酸碱

★体积小巧、重量轻

★绝缘性能高、发热效率高、使用寿命长

NO. | 外部尺寸 | 重量 | 耗电量
A1321 | 130Xφ4mm | 3g | 24V 50W
A1322 | 130Xφ4mm | 3g | 24V 50W
A1365 | 130Xφ4mm | 3g | 24V 65W
A1395 | 130Xφ4mm | 4g | 24V 95W

发热芯：源自德国的高频涡流发热技术，发热体内部采用纯银丝制作而成，功率更强劲，回温更迅猛，真正实现无铅焊接的连续性，正常使用寿命 3-5 个月以上。

传感器：采用美国进口测温线，探测温度精确到+-1℃，更准确传导焊接温度，保护所焊接的元器件，更有效保护发热体正常工作，延长发热体使用寿命。

采用镀银线绕制而成的发热圈，经久耐用；专为无铅焊接设计，具备惊人的温度补偿能力，可实现智能化完美焊接；

更多产品
人体静电测试仪498
907手柄电烙铁936焊台配
936焊台电路板、恒温焊台线
936烙铁手柄,HAKKO白