网站首页 - 设为首页 - 网站地图

服务热线

13712345020 林先生

你的位置：首页 > 公司产品 > 焊接及配件
公司产品

- 无铅烙铁头
- 恒温烙铁咀
- 恒温电焊台
- 烙铁发热芯
- 恒温发热芯
- 焊接及配件
- 电子工具
- 其他产品

联系我们

东莞三藏五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-81012255

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：397363868

邮件：397363868@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多

### 高温海绵,电烙铁清洁海绵,烙铁头清洗海绵

2013-12-1 10:27:31 浏览：

- 品牌
- 型号

产品介绍

全网海绵销量最多，口碑最好！高品质，做足尺寸，不偷工减料才是好哦！！！！

（数据为实物测量，海绵是压制，切割成的，存在一点点小小的误差）

电烙铁的烙铁咀,使用一段时间后,表面有一层黑色的氧化层，导致无法融化焊锡，

焊锡不附着在烙铁头部，就是我们常说的不上锡.焊接困难,往往是烙铁头的尖头部分不沾锡，没法焊接。

用过电烙铁的朋友都遇到过这样的情况。这个时候可以将电烙铁在这个高温海绵上面蹭几下，

烙铁头的氧化层就会被蹭掉，露出里面光亮的烙铁头,光亮的烙铁咀暴露在空气中,很容易跟空气发生氧化,所以,在清洁完毕,

马上在烙铁头前端熔上锡,保护烙铁咀,烙铁咀又很好上锡了.

【使用方法】

将高温海绵放到水里面浸泡一下，等膨胀以后挤掉多余的水分。将烧热的电烙铁头在上面蹭几下，

即可将烙铁头上面的氧化层和焊渣彻底去除。长时间不用水分挥发完后会变得干燥，重新浸水即可重复使

更多产品
人体静电测试仪498
907手柄电烙铁936焊台配
936焊台电路板、恒温焊台线
936烙铁手柄,HAKKO白