Jest to tłumaczenie automatyczne.

## Wiersz poleceń

Pasek narzędzi / ikona:
Menu: Zobacz > Wiersz poleceń
Skrót: G, M
Polecenia: gm

### Opis

Linia poleceń QCAD pozwala na uruchamianie poleceń, wprowadzanie współrzędnych lub wartości takich jak odległości czy promienie.

### Współrzędne wejściowe

Współrzędne bezwzględne wprowadzane są w formacie "x,y"

40,5

Współrzędne względne wprowadzane są w formacie "@x,y"

@10,6

Współrzędne bezwzględne biegunowe wprowadzane są w formacie "odległość<kąt"

10<30

Względne współrzędne biegunowe wprowadzane są w formacie "@distance<angle"

@10<45

Przy wprowadzaniu współrzędnych lub wartości można używać wyrażeń matematycznych do obliczania współrzędnych w oparciu o znane wartości. Na przykład współrzędna 10,5 może być również wprowadzona jako współrzędna

5+5,30/6

### Kalkulator

Linia poleceń może być również używana jako kalkulator. Aby to zrobić, wpisz wyrażenie matematyczne poprzedzone znakiem równości

=3+4
7

Zmienne mogą być używane do przechowywania wartości

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Wyrażenia matematyczne

Dostępne są stałe matematyczne:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2

Dostępne są funkcje matematyczne:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

Większość tych stałych i funkcji to standardowe funkcje ECMAScript (JavaScript) i udokumentowane online. W standardowym ECMAScript, funkcje te są częścią klasy matematyki, więc funkcja abs musiałaby być napisana jako Math.abs. W wierszu poleceń QCAD możesz dla wygody zostawić część matematyczną. Funkcje trygonometryczne (grzech, cos, opalenizna, asin, acos, atan, atan2) przyjmują lub zwracają kąty w stopniach. Jeśli wolisz radianową wersję tych funkcji, użyj zamiast tego oryginalnych funkcji matematycznych.

Funkcje rad2deg i deg2rad mogą być używane do konwersji kątów pomiędzy radianem i stopniami.