Dit is een automatische vertaling.

## Bitmap invoegen…

Werkbalk / Symbool:
Menu: Tekenen > Bitmap invoegen…
Sneltoets: I, M
Opdrachten: insertbitmap | bitmap | im

### Beschrijving

Voegt een rasterafbeelding (bitmap) in de tekening in.
Houd er rekening mee dat het bij het opslaan van de tekening gemaakte bestand alleen verwijzingen naar ingevoegde afbeeldingen bevat. Het wordt aanbevolen om het afbeeldingsbestand en het tekenbestand in dezelfde map te bewaren, zodat QCAD de afbeelding opnieuw kan vinden wanneer het tekenbestand later wordt geladen.
Voor PNG-afbeeldingen worden transparante achtergronden ondersteund.
Meestal wilt u dat afbeeldingen op de achtergrond van andere objecten staan. Raadpleeg de functie Modificeren - 'Naar achtergrond' om te leren hoe dit moet.

### Gebruik

1. Kies het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen.
2. Voer de gewenste hoogte of breedte voor de afbeelding in tekeningseenheiden in de opties werkbalk in.
3. Typ een rotatiehoek in de opties werkbalk.
4. Geef het invoegpunt van de afbeelding op. Dat is de linkerbenedenhoek van het beeld.