Dette er en automatisk oversættelse.

## Spline (kontrolpunkter)

Værktøjslinje/ikon:
Menu: Tegne > Spline > Spline (kontrolpunkter)
Genvej: S, P
Kommandoer: spline | sp

### Beskrivelse

Tegner spline-kurver fra kontrolpunkter. Ikke-uniforme rationelle B-Splines (NURBS) med homogene vægtningsfaktorer er de eneste splines, der understøttes.

### Anvendelse

1. Vælg graden af spline i værktøjslinjen for indstillinger. De understøttede grader er 2 (kvadratisk b-spline) og 3 (kubisk b-spline). Jo højere grad, jo "glattere" bliver kurven.
   Bemærk, at en kvadratisk b-spline pr. definition kræver mindst 3 kontrolpunkter, mens en kubisk b-spline har mindst 4 kontrolpunkter.
2. Marker afkrydsningsfeltet "Closed" (lukket) i værktøjslinjen for indstillinger, hvis du vil oprette en lukket spline. Lukkede splines er kontinuerlige lukkede sløjfer.
3. Angiv kontrolpunkterne. Når du har defineret det tredje (for kvadratiske b-splines) eller fjerde (for kubiske b-splines) kontrolpunkt, vises en forhåndsvisning. Du kan fjerne det sidste kontrolpunkt igen ved at klikke på knappen "Undo" (Fortryd) i værktøjslinjen for indstillinger.
4. Tryk på Escape eller klik på højre museknap efter indstilling af det sidste punkt for at bekræfte splineformen.
5. Du kan nu oprette en anden spline eller højreklikke igen for at afslutte værktøjet.

Eksempel på to åbne splines (kvadratisk og kubisk):
Eksempel på to lukkede, periodiske splines (kvadratisk og kubisk)