Detta är en automatisk översättning.

## X/Y från punkter

Verktygsfält / ikon:
Meny: Snap > X/Y från punkter
Genväg: P, X
Kommandon: px

### Beskrivning

Detta snapsverktyg kan användas för att extrahera en koordinat (t.ex. X) från platsen för en befintlig enhet och den andra koordinaten (t.ex. Y) från platsen för ett annat objekt.
Detta kan t.ex. användas för att lokalisera centrum av en rektangel.
Detta koncept kallas också "kombinera koordinater", "punktfiltrering" eller "koordinatfiltrering".

### Användning

1. När du anger en position ska du starta det här verktyget.
2. Klicka på en position i ritningen för att låsa X-koordinaten vid den positionen.
3. Klicka på en position i ritningen för att låsa Y-koordinaten på den positionen.