1. Vælg i værktøjslinjen for indstillinger, om du vil strække et rektangulært område (rektangelsymbol) eller et polygonalt område (polygonsymbol).
2. Indstil det første hjørne af strækområdet.
3. Indstil det andet hjørne af strækområdet.
4. For polygonale områder skal du indstille de andre hjørner af strækområdet og højreklikke på det sidste hjørne, når du er færdig.
5. Indstil referencepunktet for flytning ved hjælp af musen eller indtast et koordinat i kommandolinjen.
6. Indstil målpunktet.