1. Vælg de enheder, du vil flytte eller kopiere.
2. Start dette værktøj.
3. Indtast rotationsvinklen i værktøjslinjen med indstillinger
4. Indstil referencepunktet med musen, eller indtast et koordinat i kommandolinjen.
5. Indstil målpunktet.
   I figuren nedenfor er de to referencepunkter mærket. Rotationsvinklen i eksemplet er 15 grader, og antallet af kopier er fire. Dette resulterer i en samlet rotationsvinkel på 60 grader.
6. Dialogboksen for flytning og rotation vises.
   For at flytte entiteterne skal du vælge "Delete Original", for at kopiere dem skal du vælge "Keep Original". Du kan også oprette et vilkårligt antal kopier på én gang ved at vælge "Multiple Copies" (flere kopier) og indtaste antallet af kopier i tekstlinjen nedenfor.
   De nye enheder placeres på samme lag som originalerne og har de samme attributter. Hvis du i stedet vil bruge det aktuelle lag og de aktuelle attributter, skal du markere "Use current layer and attributes" (Brug det aktuelle lag og de aktuelle attributter).
7. Klik på "OK" for at flytte og rotere enhederne.