1. När du startar verktyget visas en textdialog där du kan välja typsnitt och skriva in den text du vill skapa.
2. Välj teckensnittsnamn, texthöjd och initiala textattribut i det övre vänstra området i dialogrutan.
   CAD-teckensnitt som består av linjer och bågar listas högst upp i teckensnittslistan, TrueType-teckensnitt listas nedan.
   I fältet "Height" (höjd) anger du textens höjd i ritningens enhet. Om du vill välja normalt radavstånd anger du en radavståndsfaktor eller "1". Du kan öka eller minska radavståndet genom att ange ett alternativt värde. Det värde som anges är en faktor i förhållande till standardvärdet (1,0).
3. Ange rotationsvinkeln för texten. Normala horisontella texter har en vinkel på 0 grader och texter som är läsbara från höger 90 grader.
4. Välj vilken inriktning texten ska ha.
5. Markera kryssrutan "Enkel text" om du vill skapa en text med en enda rad utan någon avancerad formatering.
6. Skriv in den text du vill skapa i den stora textrutan.
   Du kan använda de olika verktygen ovanför rutan för att ytterligare formatera den text som du har skrivit in eller för att klistra in texter från klippbordet. Använd knappen till höger för att snabbt infoga symboler eller för att välja ett Unicode-tecken ("Others...").
   Observera att teckensnittet du har valt kanske inte innehåller de tecken du infogar. I så fall kommer tecknen inte att visas i ritningen.
7. Klicka på "OK" för att avsluta dialogrutan för text.
8. Använd musen för att ange textens plats eller ange en koordinat på kommandoraden.
9. Ofta behöver användare skapa ett antal liknande texter. Av den anledningen avslutas inte textverktyget efter att ha skapat den första textentiteten. Du kan ändra texten och textvinkeln i alternativverktygsfältet och skapa andra texter med liknande inställningar.
10. Högerklicka eller tryck på Escape för att stoppa textverktyget.