1. Använd urvalsverktygen för att göra ett urval av de enheter som du vill kopiera till klippbordet.
2. Välj kopieringsverktyget.

Standardkopieringsverktyget i QCAD fungerar som kopieringsverktyget i andra program. Det låter dig inte välja en referenspunkt för ditt urval utan beräknar istället referenspunkten automatiskt i mitten av urvalet. Detta är inte alltid önskvärt eftersom du sannolikt vill placera de klistrade enheterna på en exakt definierad position. För detta erbjuder QCAD ett alternativt, mer CAD-specifikt kopieringsverktyg: Kopiera med referens.

Urvalet finns nu i QCAD:s interna klippbräda och kan klistras in i samma eller en annan ritning som öppnas med samma körda instans av QCAD. Observera att om du avslutar QCAD-programmet går innehållet i klippbordet förlorat. QCAD:s klippbräda kan endast nås av QCAD självt. Du kan inte utbyta ritningsenheter med andra program genom att kopiera och klistra in. Använd export- och importfunktionerna i QCAD för detta.