1. Bestimmen Sie den Startpunkt des ersten Polyliniensegments. Sie können den Startpunkt mit der Maus bestimmen oder eine Koordinate eingeben.
2. Bestimmen Sie den Endpunkt des ersten Polyliniensegments.
3. Bestimmen Sie die Endpunkte aller weiteren Polyliniensegmente.

Beachten Sie: Falls Ihre Polylinie Bogensegmente enthält, aktivieren Sie die Option 'Kreisbogen' und geben Sie den Radius in der Optionenwerkzeugleiste ein bevor Sie den Endpunkt des Bogensegments setzten. Der Bogen schliesst tangential an das letzte Segment an.